[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
nan=Instalacje sanitarne wewnętrzne - instalacja wodociągowa
pe=3
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=	PRZEDMIAR
br=sanitarna
cpv=45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=Bateria natryskowa z zestawem natryskowym	0
id=5712699	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=baterie umywalkowe stojące	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=baterie zlewozmywakowe stojące	0
id=5714400	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 246]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
il=0.215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	43210

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=brodziki natryskowe żeliwne emaliowane	0
id=6324199	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=Cegła pełna drążona kl.20 250 x 125 x 65	0
id=1800199	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.5

[RMS ZEST 290]
ty=M
na=Cement portlandzki 350 50kg	0
id=1700310	2
jm=kg	033
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.235

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 239]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 224]
ty=M
na=czyszczak kanalizacyjny z PCW 110 mm	0
id=5650001	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5613602

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=daszki wywiewne	0
id=6830199	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6838099

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=Deska sedesowa biała RA	0
id=6328110	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 304]
ty=M
na=Geberit  - element montażowy do uchwytów dla niepełosprawnych	0
id=6323010	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=Geberit Unifix - element montażowy do miski ustępowej	0
id=6323110	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323110

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Geberit Unifix - element montażowy do pisuaru	0
id=6323130	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=klej Thermaflex 474'	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.1766

[RMS ZEST 272]
ty=M
na=klej Thermaflex 474''	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6553

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=klej Thermaflex 474'''	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7888

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=klej Thermaflex 474''''	0
id=6761201	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2243

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips'	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=148

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips''	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=334

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips'''	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=102

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=klipsy montażowe Thermaclips''''	0
id=6760010	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=159

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=kształtki 16	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.68

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=kształtki 20	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.72

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=kształtki 20'	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.1

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=kształtki 20''	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.32

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=kształtki 25	0
id=5642810	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.0288

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=kształtki 25	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=kształtki 32	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.84

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=kształtki 32	0
id=5642810	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6366

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=kształtki 40	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.096

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=kształtki 40'	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.52

[RMS ZEST 217]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm'	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.04

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 125 mm	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.99

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	0
id=5644805	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=108

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm'	0
id=5644805	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.84

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW 75 mm	0
id=5644807	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.1

[RMS ZEST 222]
ty=M
na=kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm pom.	0
id=5644809	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.42

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.06

[RMS ZEST 267]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 15 mm'	0
id=5101201	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.12

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 20 mm	0
id=5101202	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.36

[RMS ZEST 206]
ty=M
na=łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm	0
id=5101202	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.12

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5119999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.48

[RMS ZEST 35]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=miski ustępowe porcelanowe zawieszane	0
id=6325199	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 37]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 38]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 39]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 209]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 43]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 240]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=nypek ocynk fi 15 mm	0
id=5610999	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=odpływ liniowy do natrysku - kratka odpływowa	0
id=6324199	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 268]
ty=M
na=otuliny na rurę o śr. 17 mm typ Armaflex gr. 20 mm'	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=81.4

[RMS ZEST 271]
ty=M
na=otuliny na rurę o śr. 21 mm typ Armaflex gr. 20 mm'	0
id=6750123	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=183.7

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=otuliny na rurę o śr. 35 mm typ Armaflex gr. 40 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.4

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=otuliny na rurę o śr. 42 mm typ Armaflex gr. 40 mm	0
id=6750125	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.3

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=pisuary porcelanowe	0
id=6326199	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 278]
ty=M
na=podejście pod baterię kolano ścienne 16/1/2"'	0
id=5716601	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=podejście pod baterię kolano ścienne 16/1/2"''	0
id=5716601	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=pospółka - kruszywo nienormowane	0
id=1602197	1
jm=m3	060
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.307
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1602199

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=przyciski do spłuczek podtynkowych	0
id=6327599	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 66]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
il=580.0991

[RMS ZEST 67]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 69]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 71]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 207]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 216]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.896

[RMS ZEST 225]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 125 mm	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.926

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	0
id=5630402	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.736

[RMS ZEST 227]
ty=M
na=rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 75 mm	0
id=5630403	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.608

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm pom.	0
id=5630405	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.508

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Rury PEX  16 x 2,2 mm	0
id=5631203	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.43

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=Rury PEX  20 x 1,9 mm	0
id=5631203	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.72

[RMS ZEST 259]
ty=M
na=Rury PEX  20 x 1,9 mm'	0
id=5631203	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.975

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=Rury PEX  20 x 1,9 mm''	0
id=5631203	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.32

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Rury PEX  25 x 3,5 mm	0
id=5631203	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.575

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Rury PEX  32 x 4,4 mm	0
id=5631203	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.84

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Rury PEX  40 x 3,7 mm	0
id=5631203	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35.02

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Rury PEX  40 x 5,5 mm	0
id=5631203	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.746

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Rury PEX 25 x 2,3 mm	0
id=5631204	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.248

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Rury PEX 32 x 3,0 mm	0
id=5631204	1
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.961

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5031999	2
jm=m	040
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=78.54

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=rury wywiewne o śr. 100 mm	0
id=6328720	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 284]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
il=0.108

[RMS ZEST 288]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
il=0.12

[RMS ZEST 282]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
il=0.0403

[RMS ZEST 283]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
il=0.0403

[RMS ZEST 86]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 87]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=spusty do brodzików natryskowych	0
id=5717230	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=syfony umywalkowe	0
id=5717099	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 279]
ty=M
na=szyny montażowe'	0
id=6581601	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=34

[RMS ZEST 90]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=1.98

[RMS ZEST 296]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
il=0.11

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=tuleje wspomagające 15 mm'	0
id=6151209	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=68

[RMS ZEST 223]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
il=2.4012
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	12624

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=Uchwyty dla osób niepełnosprawnych	0
id=6324199	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 16 mm	0
id=6600506	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.4211

[RMS ZEST 179]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 20 mm	0
id=6600506	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.7544

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 20 mm'	0
id=6600506	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.2807

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 20 mm''	0
id=6600506	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.2164

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 25 mm	0
id=6600507	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.759

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 25 mm	0
id=6600506	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4328

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 32 mm	0
id=6600506	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.0468

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 32 mm	0
id=6600507	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.7363

[RMS ZEST 187]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 40 mm	0
id=6600506	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.4304

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. 40 mm'	0
id=6600506	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.4854

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm	0
id=6602999	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 254]
ty=M
na=umywalki porcelanowe	0
id=6320299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48

[RMS ZEST 285]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm'	0
id=6810504	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	0
id=6810502	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=144

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0215
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkowe wody ciepłej Qnom 1,0 m3/h o śr.nom. 20 mm	0
id=5820001	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=Wodomierze skrzydełkowe wody zimnej Qnom 1,0 m3/h o śr.nom. 20 mm	0
id=5820001	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=wsporniki do elementów Geberit Kombifix	0
id=6323060	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6323010

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=wsporniki dystansowe do elementów Geberit Unifix	0
id=6323170	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=	0	0	0	6323110

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=Zaworki pod baterie	0
id=5700202	1
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=Zawory napowietrzające	0
id=5613600	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5613602

[RMS ZEST 123]
ty=M
na=zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5119999	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe o śr. nominalnej 15 mm	0
id=5730899	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=zawory zwrotne przelotowe o śr. nominalnej 40 mm	0
id=5730899	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=Zawór odcinający V4000 Alwa GW+spust Dn 32	0
id=5701999	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=Zawór odcinający+spust Dn 20	0
id=5701499	2
jm=szt	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=zlewozmywaki żeliwne emaliowane	0
id=6321499	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119363
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6329099

[RMS ZEST 135]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPŁEJ, CYRKULACJI - WODA CZYSTA
wa=0
kn=0	0	0
id=2406
nu=1
cpv=45332200-5

[ELEMENT 2]
na=DOM SENIORA+
wa=0
kn=0	0	0
id=2407
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=3306
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=2924
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 20 x 1,9 mm - instalacja wody zimnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=44.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=44.5	1	44,5						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0449

[RMS 259]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=45.835

[RMS 260]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=12.46

[RMS 261]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=25.503

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3257
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 16 x 2,2 mm - instalacja ciepłej wody użytkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=67
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=67	1	67						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=16.6294

[RMS 180]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=69.01

[RMS 184]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=18.76

[RMS 95]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=38.3977

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3258
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 20 x 2,8 mm - instalacja wody cyrkulacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4604

[RMS 262]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=22.66

[RMS 263]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 264]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6082

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2934
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-03	0-31	0102-03		1
na=Instalacja wodociągowa z rur PEX 25 x 2,3 mm - instalacja wody zimnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=21.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.6	1	21,6						

[RMS 66]
nz=0.2615	0	0,2615
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6484

[RMS 181]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=22.248

[RMS 182]
nz=0.418	0	0,418
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0288

[RMS 183]
nz=0.5444	0	0,5444
np=1
wa=0
wb=0
il=11.759

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3259
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 20 x 2,8 mm - instalacja wody ciepłej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=5.9568

[RMS 177]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=24.72

[RMS 178]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.72

[RMS 179]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=13.7544

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3261
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 25 x 3,5 mm - instalacja wody ciepłej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	2,5						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6205

[RMS 194]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.575

[RMS 195]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 196]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4328

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3263
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-03	0-31	0102-03		1
na=Instalacja wodociągowa z rur PEX 32 x 3,0 mm - instalacja wody zimnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=5.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5.8	1	5,8						

[RMS 66]
nz=0.2615	0	0,2615
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5167

[RMS 191]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=5.974

[RMS 192]
nz=0.418	0	0,418
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4244

[RMS 193]
nz=0.5444	0	0,5444
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1575

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3262
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 32 x 4,4 mm - instalacja wody ciepłej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4748

[RMS 188]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 189]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 190]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0234

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3260
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 40 x 3,7 mm - instalacja wody zimnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2194

[RMS 185]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=17.51

[RMS 265]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 266]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7427

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3264
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 40 x 5,5 mm - instalacja wody ciepłej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.1	1	9,1						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2586

[RMS 197]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.373

[RMS 186]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.548

[RMS 187]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2152

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2935
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0103-06	4	0103-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe z istniejącego przyłącza wodociągowego do zasilania kotłowni i hydrantów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=38.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=38.5	1	38,5						

[RMS 66]
nz=0.379	0	0,379
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5915

[RMS 198]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=39.27

[RMS 199]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=9.24

[RMS 135]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2954
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-06	4	0130-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3265
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3155
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
na=Zawory kulowe w  instalacji wodociągowych z rur PEX o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3266
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
na=Zawory kulowe w  instalacji wodociągowych z rur PEX o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3267
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
na=Zawory kulowe w  instalacji wodociągowych z rur PEX o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3156
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
na=Zawory zwrotne instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3157
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
mpn=121,0:2,092,0:0,0911
na=Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3177
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
na=Zawór odcinający+spust Dn 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.399	0	0,399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.399

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3178
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
na=Zawór odcinający V4000 Alfa GW+spust Dn 32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 66]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3195
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów śr. 17 mm otulinami Armaflex - jednowarstwowymi gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 66]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=11.388

[RMS 268]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 269]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.954

[RMS 270]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3194
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów śr. 21 mm otulinami Armaflex - jednowarstwowymi gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=107
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=107	1	107						

[RMS 66]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=20.3086

[RMS 271]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=117.7

[RMS 272]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7013

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=214

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3197
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Armaflex - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 66]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2266

[RMS 54]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 274]
nz=0.0232	0	0,0232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3944

[RMS 275]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3198
pd=	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Armaflex - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=26.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26.5	1	26,5						

[RMS 66]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5862

[RMS 167]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.15

[RMS 276]
nz=0.0231	0	0,0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6121

[RMS 277]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=79.5

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2949
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii z rur PEX/Al/PEX
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 66]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=8.36

[RMS 278]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 280]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3205
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-06	2-15	0116-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych pod pralk/zmywarkii z rur PEX/Al/PEX
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.905	0	0,905
np=1
wa=0
wb=0
il=0.905

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2956
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
na=Zaworki pod baterie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9482

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2958
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
na=Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=7.64

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2959
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
na=Baterie zlewozmywakowe stojace   o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=11.46

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3378
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0117-04	2-15	0117-04		1
na=Bateria natryskowa z zestawem natryskowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6235

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2963
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0136-01	2-15	0136-01		1
na=Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 66]
nz=0.289	0	0,289
np=1
wa=0
wb=0
il=1.156

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3206
pd=WACETOB wyd.I 1998						0
na=Roboty budowlane (wykucia, przebicia, zamórownia, obrobienia)
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3211
pd=						0
na=Uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane przeciwpożarowe HILTI
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=2965
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-01	0-31	0116-01		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=256.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=256.6	1	256,6						

[RMS 66]
nz=0.0492	0	0,0492
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6247

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 282]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0257

[POZYCJA]
id=3007
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-02	0-31	0116-02		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=256.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=256.6	1	256,6						

[RMS 66]
nz=0.064	0	0,064
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4224

[RMS 283]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0257

[ELEMENT 2]
na=ŻŁOBEK MALUCH+
wa=0
kn=0	0	0
id=3307
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=Instalacja wodociągowa
wa=0
kn=0	0	0
id=3308
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=3309
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 20 x 1,9 mm - instalacja wody zimnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=38
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4316

[RMS 259]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=39.14

[RMS 260]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=10.64

[RMS 261]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=21.7778

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3310
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 16 x 2,2 mm - instalacja ciepłej wody użytkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4748

[RMS 180]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 184]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 95]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0234

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3311
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 20 x 2,8 mm - instalacja wody cyrkulacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=22
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4604

[RMS 262]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=22.66

[RMS 263]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 264]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=12.6082

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3315
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-03	0-31	0102-03		1
na=Instalacja wodociągowa z rur PEX 32 x 3,0 mm - instalacja wody zimnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=2.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2.9	1	2,9						

[RMS 66]
nz=0.2615	0	0,2615
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7583

[RMS 191]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.987

[RMS 192]
nz=0.418	0	0,418
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2122

[RMS 193]
nz=0.5444	0	0,5444
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5788

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3316
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 32 x 4,4 mm - instalacja wody ciepłej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4748

[RMS 188]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.42

[RMS 189]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.92

[RMS 190]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0234

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3317
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 40 x 3,7 mm - instalacja wody zimnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2194

[RMS 185]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=17.51

[RMS 265]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=4.76

[RMS 266]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7427

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3318
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0102-02	0-31	0102-02		1
na=Instalacja wodociągowa z rur Pex 40 x 5,5 mm - instalacja wody ciepłej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=9.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9.1	1	9,1						

[RMS 66]
nz=0.2482	0	0,2482
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2586

[RMS 197]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.373

[RMS 186]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=2.548

[RMS 187]
nz=0.5731	0	0,5731
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2152

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3319
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0103-06	4	0103-06		1
mpn=_1211
na=Rurociągi stalowe z istniejącego przyłącza wodociągowego do zasilania kotłowni i hydrantów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=38.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=38.5	1	38,5						

[RMS 66]
nz=0.379	0	0,379
np=1
wa=0
wb=0
il=14.5915

[RMS 198]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=39.27

[RMS 199]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=9.24

[RMS 135]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3320
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-06	4	0130-06		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.45

[RMS 200]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3321
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0130-03	4	0130-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3322
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
na=Zawory kulowe w  instalacji wodociągowych z rur PEX o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3323
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
na=Zawory kulowe w  instalacji wodociągowych z rur PEX o śr. nominalnej 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3324
pd=	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
na=Zawory kulowe w  instalacji wodociągowych z rur PEX o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.65	0	0,65
np=1
wa=0
wb=0
il=0.65

[RMS 203]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3325
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-01	4	0132-01		1
na=Zawory zwrotne instalacji wodociągowych  o śr. nominalnej 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 125]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 44]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0132-05	4	0132-05		1
mpn=121,0:2,092,0:0,0911
na=Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 40 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3327
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-03	2-15	0132-03		1
na=Zawór odcinający+spust Dn 20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.399	0	0,399
np=1
wa=0
wb=0
il=0.399

[RMS 204]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3328
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0132-04	2-15	0132-04		1
na=Zawór odcinający V4000 Alfa GW+spust Dn 32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 66]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 130]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3329
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0108-02	2-15	0108-02		1
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 20 mm do wodomierzy skrzydelkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7846

[RMS 28]
nz=4.12	0	4,12
np=1
wa=0
wb=0
il=12.36

[RMS 135]
nz=1.4	0	1,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3330
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0108-02	2-15	0108-02		1
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wodomierzy skrzydelkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5949

[RMS 206]
nz=4.12	0	4,12
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 135]
nz=1.4	0	1,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3331
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-01	2-15	0118-01		1
na=Wodomierze skrzydełkowe wody ciepłej Qnom 1,0 m3/h o śr.nom. 20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8977

[RMS 111]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 267]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3332
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-01	2-15	0118-01		1
na=Wodomierze skrzydełkowe wody zimnej Qnom 1,0 m3/h o śr.nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.47	0	0,47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4489

[RMS 155]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 27]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3333
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów śr. 17 mm otulinami Armaflex - jednowarstwowymi gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 66]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6572

[RMS 268]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4

[RMS 269]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2226

[RMS 270]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3334
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-10	0-34	0101-10		1
na=Izolacja rurociągów śr. 21 mm otulinami Armaflex - jednowarstwowymi gr.20 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 66]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=11.388

[RMS 271]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 272]
nz=0.0159	0	0,0159
np=1
wa=0
wb=0
il=0.954

[RMS 273]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=120

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3335
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0101-18	0-34	0101-18		1
na=Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Armaflex - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	17						

[RMS 66]
nz=0.1898	0	0,1898
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2266

[RMS 54]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 274]
nz=0.0232	0	0,0232
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3944

[RMS 275]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=51

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3336
pd=	KNR	0-34 0101-11	0-34	0101-11		1
na=Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami Armaflex - jednowarstwowymi gr.30 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=26.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26.5	1	26,5						

[RMS 66]
nz=0.2108	0	0,2108
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5862

[RMS 167]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=29.15

[RMS 276]
nz=0.0231	0	0,0231
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6121

[RMS 277]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=79.5

[RMS 135]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3337
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0107-01	0-31	0107-01		1
na=Wykonanie podejść dopływowych o śr. 16 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii z rur (Pe-Rt/Al/Pe-Rt)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 66]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.56

[RMS 278]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 280]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3338
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0116-06	2-15	0116-06		1
na=Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych pod pralk/zmywarkii z rur PEX/Al/PEX
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 66]
nz=0.905	0	0,905
np=1
wa=0
wb=0
il=1.81

[RMS 281]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3339
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0114-01	2-15	0114-01		1
na=Zaworki pod baterie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1365

[RMS 116]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3340
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
na=Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=9.55

[RMS 136]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3341
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0115-02	2-15	0115-02		1
na=Baterie zlewozmywakowe stojace   o śr.nom. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.73

[RMS 137]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3342
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0117-04	2-15	0117-04		1
na=Bateria natryskowa z zestawem natryskowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=1.7	0	1,7
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6235

[RMS 138]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3343
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0136-01	2-15	0136-01		1
na=Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 66]
nz=0.289	0	0,289
np=1
wa=0
wb=0
il=0.578

[RMS 123]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3344
pd=WACETOB wyd.I 1998						0
na=Roboty budowlane (wykucia, przebicia, zamórownia, obrobienia)
uw=analiza indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3345
pd=						0
na=Uszczelnienie przejść przez przegrody budowlane przeciwpożarowe HILTI
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=3346
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-01	0-31	0116-01		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=146.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=146.5	1	146,5						

[RMS 66]
nz=0.0492	0	0,0492
np=1
wa=0
wb=0
il=7.2078

[RMS 135]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 282]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[POZYCJA]
id=3347
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0116-02	0-31	0116-02		1
na=Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=146.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=146.5	1	146,5						

[RMS 66]
nz=0.064	0	0,064
np=1
wa=0
wb=0
il=9.376

[RMS 283]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0147

[ELEMENT 1]
na=KANALIZACJA SANITARNA
wa=0
kn=0	0	0
id=3212
nu=2
cpv=45332200-5

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=3274
nu=2.1

[ELEMENT 3]
na=DOM SENIORA+
wa=0
kn=0	0	0
id=3348
nu=2.1.1

[POZYCJA]
id=3214
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=12.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	12,4						

[RMS 66]
nz=4.65	0	4,65
np=1
wa=0
wb=0
il=57.66

[POZYCJA]
id=3215
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=21.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.75	1	21,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.257	0	0,257
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3382

[RMS 208]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6535

[RMS 135]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3216
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCV o śr. do 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.299	0	0,299
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5699

[RMS 221]
nz=0.806	0	0,806
np=1
wa=0
wb=0
il=7.254

[RMS 222]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 284]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[POZYCJA]
id=3217
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=8.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	8,7						

[RMS 66]
nz=0.2273	0	0,2273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9775

[RMS 223]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2006

[POZYCJA]
id=3218
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
mpn=_1211
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5662

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 285]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3220
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 125 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.299	0	0,299
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9982

[RMS 225]
nz=0.806	0	0,806
np=1
wa=0
wb=0
il=8.463

[RMS 226]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.995

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3269
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.299	0	0,299
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2844

[RMS 216]
nz=0.806	0	0,806
np=1
wa=0
wb=0
il=6.448

[RMS 286]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3270
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.2645	0	0,2645
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2734

[RMS 227]
nz=0.816	0	0,816
np=1
wa=0
wb=0
il=7.344

[RMS 228]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3271
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.216	0	0,216
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6816

[RMS 232]
nz=0.836	0	0,836
np=1
wa=0
wb=0
il=10.868

[RMS 287]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3221
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1939

[RMS 217]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 220]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 288]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3272
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0016

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 236]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3222
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 66]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3223
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_121,0:2,092,0:0,0911
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 66]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3369
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-02	2-15/GEBERIT	0102-02		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do pisuaru montowane przy ścianie masywnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3224
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-02	4-01	0339-02		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 66]
nz=1.66	0	1,66
np=1
wa=0
wb=0
il=18.26

[POZYCJA]
id=3273
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=11
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 66]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=5.28

[RMS 289]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=33

[RMS 290]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=3.19

[RMS 244]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 245]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.011

[RMS 135]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 246]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=3227
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0212-03	2-15	0212-03		1
mpn=1211
na=Wywiewki kanalizacyjne o śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 66]
nz=0.73	0	0,73
np=1
wa=0
wb=0
il=2.19

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 294]
nz=1	0	5/5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3368
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0222-02	2-15	0222-02		1
mpn=1211
na=Zawory napowietrzające
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 66]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.76

[RMS 251]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja sanitarna
wa=0
kn=0	0	0
id=3349
nu=2.2

[ELEMENT 3]
na=ŻŁOBEK MALUCH+
wa=0
kn=0	0	0
id=3350
nu=2.2.1

[POZYCJA]
id=3351
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0106-01	4-01	0106-01		1
mpn=1211
na=Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=12.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12.4	1	12,4						

[RMS 66]
nz=4.65	0	4,65
np=1
wa=0
wb=0
il=57.66

[POZYCJA]
id=3352
pd=ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-18 0501-01	2-18	0501-01		1
mpn=_1211
na=Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=21.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21.75	1	21,75						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.257	0	0,257
np=1
wa=0
wb=0
il=5.3382

[RMS 208]
nz=0.122	0	0,122
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6535

[RMS 135]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3353
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCV o śr. do 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.299	0	0,299
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5699

[RMS 221]
nz=0.806	0	0,806
np=1
wa=0
wb=0
il=7.254

[RMS 222]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 284]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[POZYCJA]
id=3354
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=8.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8.7	1	8,7						

[RMS 66]
nz=0.2273	0	0,2273
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9775

[RMS 223]
nz=0.138	0	0,138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2006

[POZYCJA]
id=3355
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0217-02	2-15	0217-02		1
mpn=_1211
na=Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1747

[RMS 224]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 285]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3356
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 125 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.299	0	0,299
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9982

[RMS 225]
nz=0.806	0	0,806
np=1
wa=0
wb=0
il=8.463

[RMS 226]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.995

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3357
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-04	2-15	0205-04		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.299	0	0,299
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2844

[RMS 216]
nz=0.806	0	0,806
np=1
wa=0
wb=0
il=6.448

[RMS 286]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3358
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-03	2-15	0205-03		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.2645	0	0,2645
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0104

[RMS 227]
nz=0.816	0	0,816
np=1
wa=0
wb=0
il=3.264

[RMS 228]
nz=0.7	0	0,7
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3359
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0205-02	2-15	0205-02		1
mpn=_1211
na=Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=13
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.216	0	0,216
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6816

[RMS 232]
nz=0.836	0	0,836
np=1
wa=0
wb=0
il=10.868

[RMS 287]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=10.92

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3360
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-05	2-15	0208-05		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=1.43	0	1,43
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1939

[RMS 217]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 220]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 288]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3361
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0208-03	2-15	0208-03		1
mpn=_1211
na=Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 66]
nz=0.64	0	0,64
np=1
wa=0
wb=0
il=11.0016

[RMS 233]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=54

[RMS 236]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=72

[RMS 135]
nz=0.2	0	0,2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3362
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0102-05	2-15/GEBERIT	0102-05		1
mpn=_1211
na=Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ściance lekkiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 66]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3363
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0105-01	2-15/GEBERIT	0105-01		1
mpn=_121,0:2,092,0:0,0911
na=Przyciski do spłuczek podtynkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 66]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3364
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0339-02	4-01	0339-02		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[RMS 66]
nz=1.66	0	1,66
np=1
wa=0
wb=0
il=17.43

[POZYCJA]
id=3365
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0325-01	4-01	0325-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=10.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10.5	1	10,5						

[RMS 66]
nz=0.48	0	0,48
np=1
wa=0
wb=0
il=5.04

[RMS 289]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[RMS 290]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=3.045

[RMS 244]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 245]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0105

[RMS 135]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 246]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[POZYCJA]
id=3366
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0212-03	2-15	0212-03		1
mpn=1211
na=Wywiewki kanalizacyjne o śr. 100 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 66]
nz=0.73	0	0,73
np=1
wa=0
wb=0
il=1.46

[RMS 292]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 294]
nz=1	0	5/5
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Biały Montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=3275
nu=2.3

[ELEMENT 3]
na=DOM SENIORA+1310
wa=0
kn=0	0	0
id=3370
nu=2.3.1

[POZYCJA]
id=3276
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 66]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3377
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-02	2-15/GEBERIT	0104-02		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - pisuar
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=0.41

[RMS 299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3305
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-03	2-15/GEBERIT	0104-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 66]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.52

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=3278
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 66]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[POZYCJA]
id=3380
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Odpływ liniowy do natrysku - kratka odpływowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 66]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3381
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0101-05	2-15/GEBERIT	0101-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Elementy montażowe do uchwytów dla niepełnosprawnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 66]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 304]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3382
pd=						1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uchwyty dla osób niepełnosprawnych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 66]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Biały Montaż
wa=0
kn=0	0	0
id=3371
nu=2.4

[ELEMENT 3]
na=ŻŁOBEK MALUCH+1310
wa=0
kn=0	0	0
id=3372
nu=2.4.1

[POZYCJA]
id=3373
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-01	2-15/GEBERIT	0104-01		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 66]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.62

[RMS 252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 295]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=3374
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0104-03	2-15/GEBERIT	0104-03		1
mpn=_1211
na=Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 66]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=3375
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0232-02	2-15	0232-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Brodziki natryskowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 66]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[RMS 256]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 296]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=3376
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0229-05	2-15	0229-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 66]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 135]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 90]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[SUMA KONTROLNA]
58cb7055 f62b4d9ae69af6066a7 747