[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
nan=INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
pe=4
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	1	7.7	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	4	3	1	1	6	0	1
own=3	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=	PRZEDMIAR
br=Elektryczna

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 1853]
ty=M
na=Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	0
id=1030400	1
jm=kg	033
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=3.4

[RMS ZEST 1790]
ty=M
na=Bednarka FeZn 30x4	0
id=1120099	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=208
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121099

[RMS ZEST 1796]
ty=M
na=Drut odgromowy FeZn fi 8 mm	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=299.5

[RMS ZEST 1806]
ty=M
na=Uchwyt kablowy UDF 7	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=162
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580399

[RMS ZEST 1786]
ty=M
na=Piasek uziar.0-2mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2.4

[RMS ZEST 1785]
ty=M
na=Cement hut.CEM III 32,5, 32,5B workowany	0
id=1700106	1
jm=t	034
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=0.5

[RMS ZEST 1858]
ty=S
na=Żuraw samochodowy	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 1857]
ty=S
na=Ciągnik kołowy	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 1855]
ty=S
na=Samochód dostawczy	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=3.6

[RMS ZEST 1856]
ty=S
na=Przyczepa do przewoż.kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=0.4

[RMS ZEST 1762]
ty=M
na=Rura osłonowa karbowana(peszel) fi 25/21mm	0
id=5653110	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=31.2

[RMS ZEST 1841]
ty=M
na=Rozdzielnica R1	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 1842]
ty=M
na=Rozdzielnica R2	0
id=7052999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7052899

[RMS ZEST 1791]
ty=S
na=Spawarka inwerterowa do200A	0
id=72141	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2.6

[RMS ZEST 1834]
ty=M
na=Oprawa liniowa ES-SYSTEM REGLUX 540 840 36W IP44	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1835]
ty=M
na=Oprawa liniowa ES-SYSTEM COSMO APEX 1060 840 27W IP65	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1838]
ty=M
na=Oprawa zewnętrzna ES-SYSTEM GARDEN FLOWER MINI 2 WALL 840 23W	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1839]
ty=M
na=Oprawa zewnętrzna LUG 120212.5L011.41 POWERLUG MINI LED 4000K IP65 AS szeroki	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 1830]
ty=M
na=Oprawa downlight ES-SYSTEM CANOS 190 840 16W IP44	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 1831]
ty=M
na=Oprawa downlight ES-SYSTEM CANOS 190 840 16W AW IP44	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 1832]
ty=M
na=Oprawa downlight ES-SYSTEM CANOS 190 840 24W IP44	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 1833]
ty=M
na=Oprawa downlight ES-SYSTEM CANOS 190 840 24W AW IP44	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 1836]
ty=M
na=Oprawa wpuszczana ES-SYSTEM FLAT LED 595 840 41W	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=52
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 1837]
ty=M
na=Oprawa wpuszczana ES-SYSTEM FLAT LED OFFICE 595 840 40W IP54	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 1840]
ty=M
na=Oprawa wpuszczana ES-SYSTEM FLAT LED OFFICE 595 40W	0
id=7303399	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7303399

[RMS ZEST 1819]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia awaryjnego ES-SYSTEM OP3-A 4x1 TA 1 WD N do niskich temp.	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1820]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ES-SYSTEM OP1-A1,2TA1	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 1827]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego ES-SYSTEM DS1-A1,2TA1	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 1776]
ty=M
na=Przycisk wyjścia	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1879]
ty=M
na=wyłącznik zmienny, 10A, 230V,	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=14.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1902]
ty=M
na=Ramka pojedyncza	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=67.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1903]
ty=M
na=wyłącznik pojedynczy, 10A, 230V,	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=20.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1904]
ty=M
na=wyłącznik podwójny, 10A, 230V,	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=3.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1905]
ty=M
na=wyłącznik pojedynczy, 10A, 230V,	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=3.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1909]
ty=M
na=Ramka podwójna	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=63.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1910]
ty=M
na=Ramka pięciokrotna	0
id=7519999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=8.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7519999

[RMS ZEST 1906]
ty=M
na=Gniazdo 230V, 16A	0
id=7530099	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=108.1

[RMS ZEST 1911]
ty=M
na=Gniazdo 230V, 16A, IP20, czerwoneDATA	0
id=7530099	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=22.4

[RMS ZEST 1886]
ty=M
na=Gniazdo 230V, 16A, IP44	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=57.1

[RMS ZEST 1908]
ty=M
na=Gniazdo 230V, 16A, IP44	0
id=7530299	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=10.2

[RMS ZEST 1925]
ty=M
na=moduł RJ 45 kat.5e	0
id=753540001	3
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=32

[RMS ZEST 1598]
ty=M
na=Puszka podtynkowa 60mm głęboka	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=6.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 1715]
ty=M
na=skrzynka przeciwprzepięciowa SIGNAL ZMZ-12	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1774]
ty=M
na=Puszka n/t hermetyczna pusta 135x135x42mm	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1780]
ty=M
na=Puszka kontrolna do elewacji 140x140x60mm IP65 szara	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=8.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580799

[RMS ZEST 1876]
ty=M
na=Puszka podtynkowa 60mm głęboka	0
id=7540099	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=236.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7540060

[RMS ZEST 1926]
ty=M
na=adapter do modułu RJ45	0
id=7553999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7553999

[RMS ZEST 1718]
ty=M
na=dławik PG-11	0
id=7571600	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=12.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7571699

[RMS ZEST 1603]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 16mm	0
id=7580030	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=70.7

[RMS ZEST 1767]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 21mm	0
id=7580032	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=5451.7

[RMS ZEST 1872]
ty=M
na=Rura karbowana, giętka typ lekki RG 32mm	0
id=7580034	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=88.4

[RMS ZEST 1782]
ty=M
na=Rura do prowadzenia instalacji odgromowej śr. zew. 20 mm	0
id=7580099	2
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=49.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580999

[RMS ZEST 1783]
ty=M
na=złączki rury fi20	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=19.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7580499

[RMS ZEST 1920]
ty=M
na=Rura osłonowa do kabli DVK 50, średnica zew. 50 mm, wew. 42 mm	0
id=758420001	3
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=88.4

[RMS ZEST 1792]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590300	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=20.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590599

[RMS ZEST 1687]
ty=M
na=Antena telewizyjna DVB-T kierunkowa, T-urbo-T 20, 470-790MHz	0
id=7590430	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590430

[RMS ZEST 1709]
ty=M
na=Antena radiowa FM-1	0
id=7590430	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590430

[RMS ZEST 1710]
ty=M
na=Antena kierunkowa VHF/DVB-T/DAB, 174-230 MHz, T-urbo-T V	0
id=7590430	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590430

[RMS ZEST 1797]
ty=M
na=Wspornik do przyklej. beton prosty 140-160	0
id=7590435	1
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=242.4

[RMS ZEST 1706]
ty=M
na=rura wspornikowa wraz z mocowaniem	0
id=7590500	2
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8112299

[RMS ZEST 1798]
ty=M
na=maszt odgromowy 1,5 m	0
id=7590500	2
jm=kpl.	090
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8112299

[RMS ZEST 1799]
ty=M
na=maszt odgromowy 3,0 m	0
id=7590500	2
jm=kpl.	090
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8112299

[RMS ZEST 1788]
ty=M
na=złącza uniwersalne	0
id=7590730	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590730

[RMS ZEST 1781]
ty=M
na=złącze kontrolne	0
id=7590799	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 1765]
ty=M
na=Uchwyt elektroins. U/UZ 25-28mm	0
id=7599905	1
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=63

[RMS ZEST 1807]
ty=M
na=Końcówka kablowa na żyłach Cu K 25mm2	0
id=7620912	1
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=49.4

[RMS ZEST 1854]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=6.8

[RMS ZEST 1923]
ty=M
na=Szafka dystrybucyjna SK2	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7753999

[RMS ZEST 1934]
ty=M
na=Szafka dystrybucyjna SK1	0
id=7753999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7753999

[RMS ZEST 1727]
ty=M
na=Wzmacniacz wielozakresowy WWK-9NGV TELMOR	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999

[RMS ZEST 1728]
ty=M
na=Rozgałęźnik RF-41 TELMOR	0
id=7765999	2
jm=kpl.	090
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7765999

[RMS ZEST 1713]
ty=M
na=opaska zaciskowa UV	0
id=7830999	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=90
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7599999

[RMS ZEST 1844]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2828.8

[RMS ZEST 1845]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=4971.2

[RMS ZEST 1912]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 5x1,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=135.2

[RMS ZEST 1913]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKY 3x1,5mm2 0,6/1kV	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=93.6

[RMS ZEST 1918]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 5x2,5mm2	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=124.8

[RMS ZEST 1919]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKY 3x2,5mm2 0,6/1kV	0
id=7950807	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=67.6

[RMS ZEST 1720]
ty=M
na=Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-11 PE +żel 1,65/7,2/10, klasa A	0
id=7959999	1
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=37.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1775]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKY 2x1 0,6/1kV	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=6.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1804]
ty=M
na=Przewód instalacyjny H07V-K 25 żółto-zielony	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=62.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7959999

[RMS ZEST 1777]
ty=M
na=Kabel LAN-T11B kat.5E 4x2x0,5	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7986799

[RMS ZEST 1778]
ty=M
na=Kabel teleinformatyczny UTP 4x2x0,5	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=66
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7986799

[RMS ZEST 1933]
ty=M
na=Kabel teleinformatyczny F/UTP kat.5e	0
id=7986999	2
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1408

[RMS ZEST 1852]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKY 5x16 żo 0,6/1kV	0
id=804000602	3
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=41.6

[RMS ZEST 1922]
ty=M
na=Kabel energetyczny YKY 5x10 żo 0,6/1kV	0
id=804000602	3
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=46.8

[RMS ZEST 1656]
ty=M
na=wtyk F nakręcany	0
id=8220405	1
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200251

[RMS ZEST 1723]
ty=M
na=gniazdo RTV-SAT	0
id=8220405	1
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200251

[RMS ZEST 1731]
ty=M
na=okablowanie szafy RTV-SAT	0
id=8220405	1
jm=kpl	090
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1200251

[RMS ZEST 1868]
ty=M
na=Trójnik korytka 200H50	0
id=8320450	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8300450

[RMS ZEST 1865]
ty=M
na=korytko 200H50	0
id=8322200	2
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=77
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8321899

[RMS ZEST 1794]
ty=M
na=Główna szyna wyrównania potencjałów	0
id=8340799	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 1800]
ty=M
na=Lokalna szyna wyrównania potencjałów	0
id=8340799	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 1861]
ty=M
na=Wysięgnik wzmocniony 200	0
id=8340799	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=77
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340899

[RMS ZEST 1764]
ty=M
na=Kołek rozporowy z wkrętem fi 6mm	0
id=8990410	1
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=251.3

[RMS ZEST 1793]
ty=M
na=Kołek rozporowy z wkrętem fi 8mm	0
id=8990412	1
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=279.9

[RMS ZEST 1927]
ty=M
na=etykieta opisowa gniazda RJ45	0
id=8999999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	at14899

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1795]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=2584.8

[RMS ZEST 1760]
ty=M
na=Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-11 HF 1,65/7,2/10, klasa A	0
id=AT10004	3
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=247.5

[RMS ZEST 1768]
ty=M
na=Przewód koncentryczny 75 Om TRISET-113 1,13/4,8/6,8, klasa A	0
id=AT10004	3
jm=m	040
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=209

[RMS ZEST 1570]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	0
id=at142	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=10.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 1931]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej	0
id=at143	3
jm=m-g	148
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=20.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	99000

[RMS ZEST 1769]
ty=M
na=Panel audio przyciskowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1770]
ty=M
na=Domofon	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=3

[RMS ZEST 1772]
ty=M
na=zasilacz systemu domofonowego 15VA, 230V	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1773]
ty=M
na=Elektrozaczep 12VDC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 1877]
ty=M
na=Szybkozłączka 3x 0,5-2,5mm2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=696

[RMS ZEST 1884]
ty=M
na=Czujnik ruchu 360 stopni	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119136
cw=0	PLN
il=6

[RMS ZEST 1745]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Dom Dziennego Pobytu Senior+
wa=0
kn=0	0	0
id=14952
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=15513
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Rozdzielnica R1
wa=0
kn=0	0	0
id=15721
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=15722
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15726
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=1.19	0	1,19
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1841]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=15729
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=5
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1795]
nz=0.0263	0	0,0263
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=15733
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=109
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=109	1	(30*3)+(2*2)+(3*5)						

[RMS 1795]
nz=0.0158	0	0,0158
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[ELEMENT 3]
na=Kable i przewody
wa=0
kn=0	0	0
id=16613
nu=1.1.2

[POZYCJA]
id=16614
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=624
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=624	1	624						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=25.3

[RMS 1844]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=649

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16618
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=936
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=936	1	936						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=32.9

[RMS 1844]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=973.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16622
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1184
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1184	1	1184						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=48.1

[RMS 1845]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1231.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16626
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1776
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1776	1	1776						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=62.5

[RMS 1845]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1847

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16630
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1912]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16634
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1912]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=26

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16647
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-02	5	0209-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=80
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	80						

[RMS 1795]
nz=0.0457	0	0,0457
np=0
wa=0
wb=0
il=3.7

[RMS 1918]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=83.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16651
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1795]
nz=0.039	0	0,039
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 1918]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16638
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1913]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16642
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1913]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16665
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=50
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=50	1	50						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1919]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=52

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16669
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1919]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16723
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1795]
nz=0.127	0	0,127
np=0
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 1852]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 1853]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 1854]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1855]
nz=0.0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1856]
nz=0.0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1857]
nz=0.0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1858]
nz=0.0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 3]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=16674
nu=1.1.3

[POZYCJA]
id=16675
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05	5	1201-05		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=84
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	42*2						

[RMS 1795]
nz=0.0238	0	0,0238
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=86.5

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1795]
nz=0.131	0	0,131
np=0
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1861]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16683
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1795]
nz=0.189	0	0,189
np=0
wa=0
wb=0
il=7.9

[RMS 1865]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16687
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-10	5	1105-10		1
mpn=1211
na=Montaż trójnika korytka o szerokości do 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.84	0	0,84
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 1868]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-06	5	0102-06		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2742
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2742	1	936+1776+15+15						

[RMS 1795]
nz=0.0714	0	0,0714
np=0
wa=0
wb=0
il=195.8

[RMS 1767]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2851.7

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16695
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-08	5	0102-08		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	25+40						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=5.5

[RMS 1872]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=67.6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16699
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-08	5	1207-08		1
na=Wykucie bruzd dla rur 21 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2742
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2742	1	2742						

[RMS 1795]
nz=0.0756	0	0,0756
np=0
wa=0
wb=0
il=207.3

[POZYCJA]
id=16701
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-11	5	1207-11		1
na=Wykucie bruzd dla rur 32 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=65
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 1795]
nz=0.0945	0	0,0945
np=0
wa=0
wb=0
il=6.1

[POZYCJA]
id=16739
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1795]
nz=0.35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=16703
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2742
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2742	1	2742						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=86.4

[POZYCJA]
id=16705
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	65+5						

[RMS 1795]
nz=0.0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
il=3.7

[POZYCJA]
id=16707
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=0.968
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.968	1	((2742*0,025*0,025)-(2742*3,14*0,010^2))+((65*0,050*0,050)-(65*3,14*0,016^2))+((5*0,050*0,050)-(5*3,14*0,022^2))						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=2.9

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16733
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=1211
na=Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1795]
nz=0.44	0	0,44
np=0
wa=0
wb=0
il=17.6

[RMS 1920]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=16519
nu=1.1.4

[POZYCJA]
id=16520
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=148
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	15+2+4+5+10+42+6+36+(7*4)						

[RMS 1795]
nz=0.0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=6.8

[POZYCJA]
id=16522
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=148
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=148	1	148						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 1876]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=151

[RMS 1877]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=444

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16527
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1795]
nz=0.158	0	0,158
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 1903]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=15.3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16532
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.231	0	0,231
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1904]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16537
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.231	0	0,231
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1879]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05	5	1201-05		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	2*5						

[RMS 1795]
nz=0.0238	0	0,0238
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=10.3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16588
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
na=Montaż czujki ruchu 360 st
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	1*5						

[RMS 1795]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=9.4

[RMS 1884]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=16554
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1795]
nz=0.252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 1906]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16559
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=42
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 1795]
nz=0.252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=10.6

[RMS 1906]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=42.8

[RMS 1909]
nz=21.42	1	1,02*21
np=1
wa=0
wb=0
il=21.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=0.263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 1908]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16569
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=36
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=36	1	36						

[RMS 1795]
nz=0.263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
il=9.5

[RMS 1886]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=36.7

[RMS 1909]
nz=18.36	1	1,02*18
np=1
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16574
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7*2						

[RMS 1795]
nz=0.252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 1906]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 1910]
nz=4.08	1	1,02*4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16579
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	7*2						

[RMS 1795]
nz=0.252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=3.5

[RMS 1911]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=14.3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Oprawy oświetlenia ogólnego
wa=0
kn=0	0	0
id=15515
nu=1.1.5

[POZYCJA]
id=15528
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 1830]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15607
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1831]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15611
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 1832]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15615
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=11
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=9.5

[RMS 1833]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15636
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 1837]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15640
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=32
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=27.5

[RMS 1836]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15516
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	(5+6+2+1)*2						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15627
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1834]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15632
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 1835]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15644
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1838]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15648
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1839]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=15563
nu=1.1.6

[POZYCJA]
id=15564
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	(2+3+1)*2						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15568
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1819]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15572
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1820]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15584
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1827]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=16712
nu=1.1.7

[POZYCJA]
id=16713
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 2-żyłowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
krn=0.666667	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=1.62	0	1,62
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=16715
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=30
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1795]
nz=1.62	0	1,62
np=0
wa=0
wb=0
il=48.6

[POZYCJA]
id=16717
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=4
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=1.98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
il=7.9

[POZYCJA]
id=16719
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=84
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=84	1	84						

[RMS 1795]
nz=0.4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=33.6

[POZYCJA]
id=16721
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=226
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=226	1	226						

[RMS 1795]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=113

[ELEMENT 3]
na=Pozostałe roboty
wa=0
kn=0	0	0
id=16591
nu=1.1.8

[POZYCJA]
id=16592
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce [punkty zasilania]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=24
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	(8*3)						

[RMS 1795]
nz=0.0263	0	0,0263
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[ELEMENT 2]
na=Instalacja LAN
wa=0
kn=0	0	0
id=16897
nu=1.2

[POZYCJA]
id=16898
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16902
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.58	0	0,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1934]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16906
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01 z.sz. 2.4. 	AT-14	0101-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.0638	0	0,0638
np=0
wa=0
wb=0
il=36.7

[RMS 1933]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=528

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16910
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-04	AT-14	0101-04		1
mpn=1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy - dodatek za układanie w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=480
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=480	1	480						

[RMS 1795]
nz=0.0064	0	0,0064
np=0
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16913
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-06	5	0102-06		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[RMS 1795]
nz=0.0714	0	0,0714
np=0
wa=0
wb=0
il=22.8

[RMS 1767]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=332.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16917
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-08	5	1207-08		1
na=Wykucie bruzd dla rur 21 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[RMS 1795]
nz=0.0756	0	0,0756
np=0
wa=0
wb=0
il=24.2

[POZYCJA]
id=16919
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=10.1

[POZYCJA]
id=16921
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=0.1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.1	1	(320*0,025*0,025)-(320*3,14*0,010^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16926
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-07 z.sz. 2.4. 	AT-14	0101-07	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=320
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=320	1	320						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=30.6

[RMS 1933]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=352

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16930
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1795]
nz=0.0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=16932
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1876]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 1877]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16937
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	14+6						

[RMS 1795]
nz=0.204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1925]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16941
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-03	AT-14	0107-03		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż adaptera do modułów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.095	0	0,095
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 1926]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16945
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-05	AT-14	0107-05		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.011	0	0,011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1927]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16949
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=20
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1570]
nz=0.298	0	0,298
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1931]
nz=0.596	0	0,596
np=0
wa=0
wb=0
il=11.9

[ELEMENT 2]
na=Instalacja RTV-SAT
wa=0
kn=0	0	0
id=13320
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=Instalacja na dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=13439
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=13384
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		1
mpn=1211
na=Montaż rury wspornikowej (masztu) anten odbiorczych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=2.16	0	2,16
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1706]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1793]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13351
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż anteny telewizyjnej (470-790MHz)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=2.86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1687]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1855]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=13390
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż anteny radiowej (174-230MHz)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=2.86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1710]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1855]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=13394
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż anteny radiowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=2.86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1709]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1855]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=13413
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1207-03	5-06	1207-03		1
mpn=1211
na=Instalacja kabli lub przewodów o śr. 10 mm na masztach antenowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3*6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.58	0	0,58
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 1720]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 1713]
nz=2.5	0	2,5
np=0
wa=0
wb=0
il=45

[POZYCJA]
id=14990
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0707-02	5-06	0707-02		1
mpn=1211
na=Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 1656]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia w szafce SK-1
wa=0
kn=0	0	0
id=14955
nu=1.3.2

[POZYCJA]
id=14965
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=1211
na=Montaż wzmacniacza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1727]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14969
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=1211
na=Montaż rozgałęźnika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1728]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=14980
pd=				 		0
na=Okablowanie szafy RTV-SAT
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1731]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=14987
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0707-02	5-06	0707-02		1
mpn=1211
na=Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	3+2+3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 1656]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=13495
nu=1.3.3

[ELEMENT 4]
na=Skrzynka przeciwprzepięciowa
wa=0
kn=0	0	0
id=13496
nu=1.3.3.1

[POZYCJA]
id=13497
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1764]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13501
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-10	5	0303-10		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynki przeciwprzepięciowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13505
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0808-01	5-08	0808-01		1
mpn=1211
na=Montaż dławika bakelitowego z zadławieniem przewodu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						

[RMS 1795]
nz=0.042	0	0,042
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1718]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13509
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0707-02	5-06	0707-02		1
mpn=1211
na=Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 1656]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[ELEMENT 4]
na=Gniazda RTV-SAT
wa=0
kn=0	0	0
id=13535
nu=1.3.3.2

[POZYCJA]
id=13536
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=13538
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1598]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13546
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0707-02	5-06	0707-02		1
mpn=1211
na=Montaż gniazda RTV-SAT
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 1723]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Okablowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=13440
nu=1.3.4

[POZYCJA]
id=14995
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06	5	0103-06		1
mpn=1211
na=Rury giętkie o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3*5						

[RMS 1795]
nz=0.318	0	0,318
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 1762]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 1764]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[RMS 1765]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13456
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0101-03	AT-10	0101-03		1
mpn=121,1:1,0911
na=Układanie pionowego okablowania (przewód koncentryczny) - odcinek pionowy, 1 kabel
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=15
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3*5						

[RMS 1795]
nz=0.0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1760]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13464
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0102-01	AT-10	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania (przewód koncentryczny) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=105
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	3*35						

[RMS 1795]
nz=0.0172	0	0,0172
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1760]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=115.5

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13469
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0103-01	AT-10	0103-01		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w korytach, kanałach i listwach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=105
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	3*35						

[RMS 1795]
nz=0.0074	0	0,0074
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15146
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0103-04	AT-10	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=15
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1795]
nz=0.015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15015
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 1795]
nz=0.063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=7.6

[POZYCJA]
id=15011
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 1795]
nz=0.0672	0	0,0672
np=0
wa=0
wb=0
il=8.1

[RMS 1767]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13512
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0101-03	AT-10	0101-03		1
mpn=121,1:1,0911
na=Układanie pionowego okablowania (przewód koncentryczny) - odcinek pionowy, 1 kabel
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=15
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1795]
nz=0.0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1768]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13516
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0102-01	AT-10	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania (przewód koncentryczny) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=105
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=105	1	105						

[RMS 1795]
nz=0.0172	0	0,0172
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1768]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=115.5

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13489
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0103-04	AT-10	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=120
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 1795]
nz=0.015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15024
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=3.8

[POZYCJA]
id=15026
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=0.037
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.037	1	(120*0,025*0,025)-(120*3,14*0,010^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Uruchomienia
wa=0
kn=0	0	0
id=13597
nu=1.3.5

[POZYCJA]
id=13603
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=3
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=1.85	0	1,85
np=0
wa=0
wb=0
il=5.6

[ELEMENT 2]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=15390
nu=1.4

[POZYCJA]
id=15391
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-09	5	0303-09		1
mpn=_1211
na=Montaż puszki kontrolnej do elewacji 140x140x60mm IP65 szara
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1795]
nz=0.471	0	0,471
np=0
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 1780]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15395
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0612-06	5	0612-06		1
mpn=1211
na=Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1795]
nz=0.449	0	0,449
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 1781]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15399
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	8*6						

[RMS 1795]
nz=0.11	0	0,11
np=0
wa=0
wb=0
il=5.3

[POZYCJA]
id=15401
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0101-05	5	0101-05		1
mpn=_1211
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 1795]
nz=0.092	0	0,092
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4

[RMS 1782]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.9

[RMS 1783]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=19.7

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15406
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0201-09 z.o. 3.2. 9901-01 	5	0201-09	 z.o. 3.2. 9901-01 	1
mpn=2:4:0911,101211
na=Wciąganie drutu odgromowegop śr. 10 mm do rur instalacyjnych ułożonych podtynkowo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.02		1,02
wm=1		1
ws=1.02		1,02

[RMS 1795]
nz=0.0441	0	0,0441
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1796]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=49.9

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15410
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=15412
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
mpn=1211
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=0.015
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.015	1	(48*0,025*0,025)-(48*3,14*0,010^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15473
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0604-04	5-08	0604-04		1
mpn=1211
na=Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=240
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=240	1	240						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.2023	0	0,2023
np=0
wa=0
wb=0
il=46.4

[RMS 1796]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=249.6

[RMS 1797]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=242.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15422
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0618-01	5-08	0618-01		1
mpn=1211
na=Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=28
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.187	0	0,187
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1788]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15478
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		1
mpn=1211
na=Montaż zwodu pionowego H=1,5m z podstawą betonową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=2.16	0	2,16
np=0
wa=0
wb=0
il=6.5

[RMS 1798]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15482
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-06	5	0615-06		1
mpn=1211
na=Montaż zwodu pionowego H=3,0m z podstawą betonową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=2.46	0	2,46
np=0
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 1799]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15438
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 1795]
nz=1.26	0	1,26
np=0
wa=0
wb=0
il=10.1

[ELEMENT 2]
na=Instalacja uziemiająca
wa=0
kn=0	0	0
id=15440
nu=1.5

[POZYCJA]
id=15441
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0605-05	5	0605-05		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=180
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=180	1	180						

[RMS 1795]
nz=1.45	0	1,45
np=0
wa=0
wb=0
il=261

[RMS 1790]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=187.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15450
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0611-01	5	0611-01		1
mpn=1211
na=Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 1795]
nz=0.248	0	0,248
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1791]
nz=0.124	0	0,124
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=15453
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.344	0	0,344
np=0
wa=0
wb=0
il=6.9

[RMS 1790]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 1792]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1791]
nz=0.0294	0	0,0294
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=15459
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	6*2						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15463
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-06	5-08	0701-06		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu głównej szyny wyrównywania potencjałów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.1375	0	0,1375
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1794]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15486
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0701-06	5-08	0701-06		1
mpn=_1211
na=Montaż na gotowym podłożu głównej szyny wyrównywania potencjałów
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.1375	0	0,1375
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1800]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-06	5	1203-06		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=6
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=0.0536	0	0,0536
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=15490
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0206-06	5	0206-06		1
mpn=1211
na=Przewody jednożyłowe o przekroju do 30 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1795]
nz=0.376	0	0,376
np=0
wa=0
wb=0
il=22.6

[RMS 1804]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 1764]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 1806]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=162

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15506
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1204-03	5	1204-03		1
mpn=1211
na=Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 1795]
nz=0.125	0	0,125
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1807]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=49.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15502
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-05	5	1203-05		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=48
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 1795]
nz=0.0378	0	0,0378
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=15469
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=1.24	0	1,24
np=0
wa=0
wb=0
il=7.4

[ELEMENT 1]
na=Żłobek Maluch+
wa=0
kn=0	0	0
id=14953
nu=2

[ELEMENT 2]
na=Instalacje elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=15653
nu=2.1

[ELEMENT 3]
na=Rozdzielnica R2
wa=0
kn=0	0	0
id=15737
nu=2.1.1

[POZYCJA]
id=15738
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15742
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0405-07	5	0405-07		1
mpn=1211
na=Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=1.19	0	1,19
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1842]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=15745
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=5
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1795]
nz=0.0263	0	0,0263
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=15747
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=63
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=63	1	(18*3)+(2*2)+(1*5)						

[RMS 1795]
nz=0.0158	0	0,0158
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=Kable i przewody
wa=0
kn=0	0	0
id=16150
nu=2.1.2

[POZYCJA]
id=16159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=464
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=464	1	464						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=18.8

[RMS 1844]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=482.6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=696
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=696	1	696						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=24.5

[RMS 1844]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=723.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16171
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=728
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=728	1	728						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=29.6

[RMS 1845]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=757.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16167
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=1092
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1092	1	1092						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=38.4

[RMS 1845]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1135.7

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16595
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=1.6

[RMS 1912]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16599
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 1912]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16604
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0209-01	5	0209-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 1795]
nz=0.0406	0	0,0406
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1913]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=31.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16608
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=_1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 1913]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16743
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-02	5	0713-02		1
mpn=1211
na=Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 1795]
nz=0.127	0	0,127
np=0
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 1922]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 1853]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1854]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1855]
nz=0.0067	0	0,0067
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1856]
nz=0.0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1857]
nz=0.0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1858]
nz=0.0044	0	0,0044
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[ELEMENT 3]
na=Trasy kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=16233
nu=2.1.3

[POZYCJA]
id=16234
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05	5	1201-05		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=70
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	35*2						

[RMS 1795]
nz=0.0238	0	0,0238
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=72.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16242
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1101-04	5	1101-04		1
mpn=1211
na=Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 2 kg - 2 mocowania
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1795]
nz=0.131	0	0,131
np=0
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 1861]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16258
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-08	5	1105-08		1
mpn=1211
na=Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=35
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[RMS 1795]
nz=0.189	0	0,189
np=0
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 1865]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16270
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1105-10	5	1105-10		1
mpn=1211
na=Montaż trójnika korytka o szerokości do 200 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.84	0	0,84
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1868]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16284
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-06	5	0102-06		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=1798
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1798	1	696+1092+10						

[RMS 1795]
nz=0.0714	0	0,0714
np=0
wa=0
wb=0
il=128.4

[RMS 1767]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1869.9

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16288
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-08	5	0102-08		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 36 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=1.7

[RMS 1872]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-08	5	1207-08		1
na=Wykucie bruzd dla rur 21 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1798
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1798	1	1798						

[RMS 1795]
nz=0.0756	0	0,0756
np=0
wa=0
wb=0
il=135.9

[POZYCJA]
id=16294
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-11	5	1207-11		1
na=Wykucie bruzd dla rur 32 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.0945	0	0,0945
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9

[POZYCJA]
id=16767
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-15	5	1207-15		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1795]
nz=0.35	0	0,35
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[POZYCJA]
id=16296
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=1798
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1798	1	1798						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=56.6

[POZYCJA]
id=16298
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-02	5	1208-02		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.0525	0	0,0525
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=16300
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=0.598
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.598	1	((1798*0,025*0,025)-(1798*3,14*0,010^2))+((20*0,050*0,050)-(20*3,14*0,016^2))+((5*0,050*0,050)-(5*3,14*0,022^2))						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16763
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
mpn=1211
na=Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=45
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[RMS 1795]
nz=0.44	0	0,44
np=0
wa=0
wb=0
il=19.8

[RMS 1920]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Osprzęt elektroinstalacyjny
wa=0
kn=0	0	0
id=16311
nu=2.1.4

[POZYCJA]
id=16312
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=91
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	5+1+10+3+6+26+4+20+(4*4)						

[RMS 1795]
nz=0.0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=16314
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=68
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=68	1	68						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=5.7

[RMS 1876]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=69.4

[RMS 1877]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=204

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16319
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1795]
nz=0.158	0	0,158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1903]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16323
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.231	0	0,231
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1904]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16466
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-04	5	0306-04		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1795]
nz=0.231	0	0,231
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1879]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16327
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0307-01	5	0307-01		1
mpn=121,1:1,0911
na=Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.231	0	0,231
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 1905]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16473
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-05	5	1201-05		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w stropie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.0238	0	0,0238
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16477
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0201-01	AL-01	0201-01		1
na=Montaż czujki ruchu 360 st
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=1.87	0	1,87
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 1884]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=16486
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=0.252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1906]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16491
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 1795]
nz=0.252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=6.6

[RMS 1906]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5

[RMS 1909]
nz=13.26	1	1,02*13
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16496
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 1908]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1902]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16500
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.263	0	0,263
np=0
wa=0
wb=0
il=5.3

[RMS 1886]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4

[RMS 1909]
nz=10.2	1	1,02*10
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16509
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4*2						

[RMS 1795]
nz=0.252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1906]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 1910]
nz=4.08	1	1,02*4
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16514
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-04	5	0308-04		1
mpn=1211
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	4*2						

[RMS 1795]
nz=0.252	0	0,252
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1911]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Oprawy oświetlenia ogólnego
wa=0
kn=0	0	0
id=15654
nu=2.1.5

[POZYCJA]
id=15655
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 1830]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15663
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 1832]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15667
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 1833]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15716
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 1840]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15675
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0503-01	5	0503-01		1
mpn=121,1:0,092,1:0,0911
na=Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=20
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 1795]
nz=0.86	0	0,86
np=0
wa=0
wb=0
il=17.2

[RMS 1836]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15679
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=16
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	(4+4)*2						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15683
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 1834]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15691
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 1838]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wa=0
kn=0	0	0
id=15699
nu=2.1.6

[POZYCJA]
id=15700
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	(1+5+1)*2						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15704
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1819]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15708
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3

[RMS 1820]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15712
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=_1211
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.47	0	0,47
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1827]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=16440
nu=2.1.7

[POZYCJA]
id=16443
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 2-żyłowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
krn=0.666667	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=1.62	0	1,62
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=16445
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-02	5	1302-02		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=18
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[RMS 1795]
nz=1.62	0	1,62
np=0
wa=0
wb=0
il=29.2

[POZYCJA]
id=16447
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-04	5	1302-04		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=2
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=1.98	0	1,98
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=16449
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		1
mpn=1211
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=65
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=65	1	65						

[RMS 1795]
nz=0.4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=26

[POZYCJA]
id=16451
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=149
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=149	1	149						

[RMS 1795]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=74.5

[ELEMENT 3]
na=Pozostałe roboty
wa=0
kn=0	0	0
id=16453
nu=2.1.8

[POZYCJA]
id=16454
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-04	5	1203-04		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce [punkty zasilania]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=25
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	(5*3)+(2*5)						

[RMS 1795]
nz=0.0263	0	0,0263
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[ELEMENT 2]
na=Instalacja LAN
wa=0
kn=0	0	0
id=16769
nu=2.2

[POZYCJA]
id=16770
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4,0						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1793]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16774
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-13	AT-14	0110-13		1
mpn=_1211
na=Montaż szafki wiszącej lub punktu pośredniego o masie ponad 2 do 12 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.58	0	0,58
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1923]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16778
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-01 z.sz. 2.4. 	AT-14	0101-01	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=288
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.0638	0	0,0638
np=0
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 1933]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=316.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16782
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-04	AT-14	0101-04		1
mpn=1211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy - dodatek za układanie w korytach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=288
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=288	1	288						

[RMS 1795]
nz=0.0064	0	0,0064
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16827
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-06	5	0102-06		1
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=192
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	192						

[RMS 1795]
nz=0.0714	0	0,0714
np=0
wa=0
wb=0
il=13.7

[RMS 1767]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=199.7

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16831
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-08	5	1207-08		1
na=Wykucie bruzd dla rur 21 mm w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=192
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	192						

[RMS 1795]
nz=0.0756	0	0,0756
np=0
wa=0
wb=0
il=14.5

[POZYCJA]
id=16833
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=192
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	192						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=16835
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=0.06
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.06	1	(192*0,025*0,025)-(192*3,14*0,010^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16785
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0101-07 z.sz. 2.4. 	AT-14	0101-07	 z.sz. 2.4. 	1
mpn=1:0:09101211
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=192
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=192	1	192						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1,2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=18.4

[RMS 1933]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=211.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16890
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=0.0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[POZYCJA]
id=16892
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=_1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1876]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 1877]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16795
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-01	AT-14	0107-01		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	8+4						

[RMS 1795]
nz=0.204	0	0,204
np=0
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 1925]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16799
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-03	AT-14	0107-03		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za montaż adaptera do modułów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1795]
nz=0.095	0	0,095
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 1926]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16803
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0107-05	AT-14	0107-05		1
mpn=1211
na=Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1795]
nz=0.011	0	0,011
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1927]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16818
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=12
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1795]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1570]
nz=0.298	0	0,298
np=0
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 1931]
nz=0.596	0	0,596
np=0
wa=0
wb=0
il=7.2

[ELEMENT 2]
na=Instalacja RTV-SAT
wa=0
kn=0	0	0
id=15032
nu=2.3

[ELEMENT 3]
na=Instalacja na dachu
wa=0
kn=0	0	0
id=15033
nu=2.3.1

[POZYCJA]
id=15034
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0615-05	5	0615-05		1
mpn=1211
na=Montaż rury wspornikowej (masztu) anten odbiorczych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=2.16	0	2,16
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1706]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1793]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15039
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż anteny telewizyjnej (470-790MHz)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=2.86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1687]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1855]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=15043
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż anteny radiowej (174-230MHz)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=2.86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1710]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1855]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=15047
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1402-01	5-06	1402-01		1
mpn=1211
na=Montaż anteny radiowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=209
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=2.86	0	2,86
np=0
wa=0
wb=0
il=2.7

[RMS 1709]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1855]
nz=0.5	0	0,5
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[POZYCJA]
id=15051
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 1207-03	5-06	1207-03		1
mpn=1211
na=Instalacja kabli lub przewodów o śr. 10 mm na masztach antenowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=210
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	3*6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.58	0	0,58
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 1720]
nz=1.04	0	1,04
np=0
wa=0
wb=0
il=18.7

[RMS 1713]
nz=2.5	0	2,5
np=0
wa=0
wb=0
il=45

[POZYCJA]
id=15055
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0707-02	5-06	0707-02		1
mpn=1211
na=Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=211
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=1.3

[RMS 1656]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia w szafce SK-2
wa=0
kn=0	0	0
id=15058
nu=2.3.2

[POZYCJA]
id=15059
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=1211
na=Montaż wzmacniacza
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=212
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1727]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15063
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-07	AT-14	0110-07		1
mpn=1211
na=Montaż rozgałęźnika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=213
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.27	0	0,27
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1728]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15067
pd=				 		0
na=Okablowanie szafy RTV-SAT
uw=wycena indywidualna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=214
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=5	0	5
np=0
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 1731]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=15070
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0707-02	5-06	0707-02		1
mpn=1211
na=Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=215
ob=7
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3+2+2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1656]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=7

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=15073
nu=2.3.3

[ELEMENT 4]
na=Skrzynka przeciwprzepięciowa
wa=0
kn=0	0	0
id=15074
nu=2.3.3.1

[POZYCJA]
id=15075
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=216
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1764]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15079
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-10	5	0303-10		1
mpn=1211
na=Montaż skrzynki przeciwprzepięciowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=217
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.62	0	0,62
np=0
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 1715]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15083
pd=WACETOB wyd.III 2003	KNR-W	5-08 0808-01	5-08	0808-01		1
mpn=1211
na=Montaż dławika bakelitowego z zadławieniem przewodu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=218
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	2*3						

[RMS 1795]
nz=0.042	0	0,042
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1718]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15087
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0707-02	5-06	0707-02		1
mpn=1211
na=Zarabianie i podłączanie kabli o śr. 10 mm do gniazd współosiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=219
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	3+3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=2.6

[RMS 1656]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=6

[ELEMENT 4]
na=Gniazda RTV-SAT
wa=0
kn=0	0	0
id=15090
nu=2.3.3.2

[POZYCJA]
id=15091
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=220
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=15093
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=221
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1598]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15097
pd=ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	5-06 0707-02	5-06	0707-02		1
mpn=1211
na=Montaż gniazda RTV-SAT
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=222
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1795]
nz=0.45	0	0,45
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1723]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Okablowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=15101
nu=2.3.4

[POZYCJA]
id=15102
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-06	5	0103-06		1
mpn=1211
na=Rury giętkie o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=223
ob=15
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3*5						

[RMS 1795]
nz=0.318	0	0,318
np=0
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 1762]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=15.6

[RMS 1764]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[RMS 1765]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=31.5

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15108
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0101-03	AT-10	0101-03		1
mpn=121,1:1,0911
na=Układanie pionowego okablowania (przewód koncentryczny) - odcinek pionowy, 1 kabel
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=224
ob=15
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	3*5						

[RMS 1795]
nz=0.0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 1760]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=16.5

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15112
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0102-01	AT-10	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania (przewód koncentryczny) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=225
ob=90
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	3*30						

[RMS 1795]
nz=0.0172	0	0,0172
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1760]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=99

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15116
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0103-01	AT-10	0103-01		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w korytach, kanałach i listwach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=226
ob=90
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	3*30						

[RMS 1795]
nz=0.0074	0	0,0074
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15149
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0103-04	AT-10	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=227
ob=15
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 1795]
nz=0.015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15119
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=228
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1795]
nz=0.063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=4.4

[POZYCJA]
id=15121
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=229
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1795]
nz=0.0672	0	0,0672
np=0
wa=0
wb=0
il=4.7

[RMS 1767]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=72.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15125
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0101-03	AT-10	0101-03		1
mpn=121,1:1,0911
na=Układanie pionowego okablowania (przewód koncentryczny) - odcinek pionowy, 1 kabel
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=230
ob=10
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1795]
nz=0.0798	0	0,0798
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1768]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=11

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15129
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0102-01	AT-10	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania (przewód koncentryczny) - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=231
ob=60
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1795]
nz=0.0172	0	0,0172
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1768]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15133
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0103-04	AT-10	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=232
ob=70
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1795]
nz=0.015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15136
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=233
ob=70
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[POZYCJA]
id=15138
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=234
ob=0.022
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.022	1	(70*0,025*0,025)-(70*3,14*0,010^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 3]
na=Uruchomienia
wa=0
kn=0	0	0
id=15143
nu=2.3.5

[POZYCJA]
id=15144
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=235
ob=2
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=1.85	0	1,85
np=0
wa=0
wb=0
il=3.7

[ELEMENT 2]
na=Instalacja domofonowa
wa=0
kn=0	0	0
id=15152
nu=2.4

[ELEMENT 3]
na=Urządzenia
wa=0
kn=0	0	0
id=15154
nu=2.4.1

[POZYCJA]
id=15155
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-01	5	0409-01		1
mpn=1211
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=236
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=2.5	0	2,5
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 1769]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1764]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=15159
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0409-02	5	0409-02		1
mpn=1211
na=Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=237
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.85	0	0,85
np=0
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 1770]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1764]
nz=4	0	4
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=15163
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1201-01	5	1201-01		1
mpn=1211
na=Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=238
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.0089	0	0,0089
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1764]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15292
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0303-09	5	0303-09		1
mpn=1211
na=Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=239
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.471	0	0,471
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 1774]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15170
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-01	AL-01	0112-01		1
mpn=1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=240
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=1.81	0	1,81
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[RMS 1772]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 3]
na=Elektrozaczep
wa=0
kn=0	0	0
id=15173
nu=2.4.2

[POZYCJA]
id=15174
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0304-01	AL-01	0304-01		1
mpn=1211
na=Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=241
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=1.43	0	1,43
np=0
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 1773]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=15177
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=242
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=15179
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=243
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.0672	0	0,0672
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1603]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15302
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=244
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1775]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15183
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=245
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=15185
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=246
ob=0.001
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.001	1	(3*0,025*0,025)-(3*3,14*0,008^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15190
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=247
ob=4
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[RMS 1795]
nz=0.0158	0	0,0158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 3]
na=Przycisk wyjścia
wa=0
kn=0	0	0
id=15192
nu=2.4.3

[POZYCJA]
id=15193
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0301-10	5	0301-10		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu gazobetonowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=248
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.0462	0	0,0462
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15195
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		1
mpn=1211
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=249
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.084	0	0,084
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1598]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15199
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		1
mpn=121,1:0,0911
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=250
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=0.158	0	0,158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1776]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15307
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=251
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=15309
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=252
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.0672	0	0,0672
np=0
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 1603]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15313
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
mpn=1211
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=253
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.0352	0	0,0352
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1775]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15317
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=254
ob=3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=15319
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=255
ob=0.001
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.001	1	(3*0,025*0,025)-(3*3,14*0,008^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15324
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-01	5	1203-01		1
mpn=1211
na=Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=256
ob=4
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[RMS 1795]
nz=0.0158	0	0,0158
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[ELEMENT 3]
na=Przewody
wa=0
kn=0	0	0
id=15218
nu=2.4.4

[ELEMENT 4]
na=Panel audio przyciskowy - zasilacz
wa=0
kn=0	0	0
id=15219
nu=2.4.4.1

[POZYCJA]
id=15327
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=257
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=15329
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=258
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.0672	0	0,0672
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1603]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15224
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-08	AT-14	0102-08		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel miedziany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=259
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.0212	0	0,0212
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1777]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15344
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0103-04	AT-10	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=260
ob=2
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15337
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=261
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=15339
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=262
ob=0.001
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.001	1	(2*0,025*0,025)-(2*3,14*0,008^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Zasilacz - domofon
wa=0
kn=0	0	0
id=15347
nu=2.4.4.2

[POZYCJA]
id=15348
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-04	5	1207-04		1
mpn=1211
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=263
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1795]
nz=0.063	0	0,063
np=0
wa=0
wb=0
il=3.8

[POZYCJA]
id=15350
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0102-05	5	0102-05		1
mpn=1211
na=Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=264
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1795]
nz=0.0672	0	0,0672
np=0
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 1603]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15354
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-08	AT-14	0102-08		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel miedziany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=265
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 1795]
nz=0.0212	0	0,0212
np=0
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 1778]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=13.2

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15369
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0102-01	AT-14	0102-01		1
mpn=1211
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=266
ob=48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	48						

[RMS 1795]
nz=0.017	0	0,017
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[RMS 1778]
nz=1.1	0	1,1
np=0
wa=0
wb=0
il=52.8

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15358
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0103-04	AT-10	0103-04		1
mpn=1211
na=Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=267
ob=60
jm=m wiązki	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1795]
nz=0.015	0	0,015
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1745]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15361
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-01	5	1208-01		1
na=Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=268
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 1795]
nz=0.0315	0	0,0315
np=0
wa=0
wb=0
il=1.9

[POZYCJA]
id=15363
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1208-06	5	1208-06		1
na=Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=269
ob=0.025
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.025	1	(60*0,025*0,025)-(60*3,14*0,008^2)						

[RMS 1795]
nz=3.01	0	3,01
np=0
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 1785]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1786]
nz=1.29	0	1,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 4]
na=Pomiary
wa=0
kn=0	0	0
id=15281
nu=2.4.4.3

[POZYCJA]
id=15282
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0111-01	AT-14	0111-01		1
mpn=1211
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=270
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 1795]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 1745]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1570]
nz=0.298	0	0,298
np=0
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 1931]
nz=0.596	0	0,596
np=0
wa=0
wb=0
il=1.8

[ELEMENT 3]
na=Uruchomienia
wa=0
kn=0	0	0
id=15287
nu=2.4.5

[POZYCJA]
id=15288
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0306-01	AL-01	0306-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie instalacji domofonowej z 1 sterownikiem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=271
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=1.52	0	1,52
np=0
wa=0
wb=0
il=1.5

[POZYCJA]
id=15290
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0307-04	AL-01	0307-04		1
mpn=1211
na=Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=272
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1795]
nz=2.33	0	2,33
np=0
wa=0
wb=0
il=2.3

[SUMA KONTROLNA]
d885ce967e2f5b6995b377ce96bf72eb