[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
pe=3
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	19	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=	PRZEDMIAR

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[GRUPY RMS]
gr=Kz=0	
gm=Kz=0	
gs=Kz=0	

[RMS ZEST 2986]
ty=M
na=Acetylen rozpuszczony techniczny	0
id=1540000	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.4

[RMS ZEST 3550]
ty=M
na=anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=32

[RMS ZEST 3553]
ty=M
na=anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm	0
id=6520299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 649]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1437]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1405]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3491]
ty=M
na=Centrala NW1 kompletna zgodnie z PT	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 3493]
ty=M
na=Centrala NW2 kompletna zgodnie z PT	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 2332]
ty=S
na=Ciągnik kołowy 37kW (1)	0
id=39116	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=18.96

[RMS ZEST 650]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1904]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3538]
ty=M
na=czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm	0
id=6520799	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 2991]
ty=M
na=czyściwo bawełniane	0
id=6833099	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.08

[RMS ZEST 2987]
ty=M
na=Drut do spaw.niepokryty SPG1 fi 0,8-6,0 mm	0
id=1120530	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.1

[RMS ZEST 2271]
ty=M
na=Drut stal.okrągły miękki fi 0,5-0,8mm	0
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=23.7

[RMS ZEST 2823]
ty=M
na=Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm	0
id=1330203	1
jm=100 szt.	129
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.29

[RMS ZEST 1359]
ty=R
na=Elektromonter grupa III	0
id=73	3
jm=r-g	149
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3425]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1044]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3475]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2980]
ty=M
na=klej do okładzin kauczukowych	0
id=6761202	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.736

[RMS ZEST 2966]
ty=M
na=Klimatyzator typu SPLIT Qch=3kW (jednostka wewnętrzna ścienna)	0
id=1365002	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 3452]
ty=M
na=Klimatyzator typu SPLIT Qch=3kW (jednostka wewnętrzna ścienna)'	0
id=1365002	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 3482]
ty=M
na=Klimatyzator typu SPLIT Qch=5,3kW (jednostka wewnętrzna ścienna)	0
id=1365002	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 3481]
ty=M
na=Klimatyzator typu SPLIT Qch=5,3kW (jednostka wewnętrzna ścienna)'	0
id=1365002	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 2984]
ty=M
na=kołki rozporowe plastikowe	0
id=8990499	3
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=243

[RMS ZEST 3458]
ty=M
na=kotwy mocujące z bednarki ocynkowanej	0
id=1120001	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=16.25
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121000

[RMS ZEST 3556]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1400 mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 3079]
ty=M
na=Kształtka went.B/I 100-315mm z bl.ocynk.	0
id=6506801	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=40.5

[RMS ZEST 3513]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	0
id=6506899	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13.5

[RMS ZEST 3517]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 630 mm	0
id=6506899	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=18.5

[RMS ZEST 3498]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=45.9

[RMS ZEST 3503]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.02

[RMS ZEST 3573]
ty=M
na=Kurtyna powietrza zimna Qel=300W	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 1795]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1367]
ty=R
na=Monter grupa II	0
id=242	3
jm=r-g	149
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1836]
ty=R
na=Monter grupa IV	0
id=224	3
jm=r-g	149
ce=0	1559119272
gr=1
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1509]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1880]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1861]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3470]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3495]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3510]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3494]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3509]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3477]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3546]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3478]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3545]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3479]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2998]
ty=M
na=Mydła techniczne	0
id=1530199	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 2992]
ty=M
na=nafta	0
id=1050200	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=30

[RMS ZEST 3570]
ty=M
na=Nagrzewnica kanałowa wodna o wydajności qg=13,5kW	0
id=6582003	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 3572]
ty=M
na=Nagrzewnica kanałowa wodna o wydajności qg=13,5kW'	0
id=6582003	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 1975]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1974]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1973]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3126]
ty=M
na=otuliny z kauczuku systetycznego gr. 13 mm fi 22	0
id=6750137	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=99

[RMS ZEST 3127]
ty=M
na=otuliny z kauczuku systetycznego gr. 19 mm fi 48	0
id=6750138	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=99

[RMS ZEST 3043]
ty=M
na=otuliny z wełny mineralnej o masie objętościowej 150 kg/m3 bez osłony gr. 60 mm	0
id=6702299	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=218.04

[RMS ZEST 2997]
ty=M
na=płyty azbestowe kauczukowe gr. 2 mm	0
id=6820003	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.6

[RMS ZEST 2989]
ty=M
na=płyty gumowe bez przekładek gr. 3 mm	0
id=1570109	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.42

[RMS ZEST 3015]
ty=M
na=podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej o gr. 5 mm	0
id=1570100	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=87.32

[RMS ZEST 3026]
ty=M
na=Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400mm	0
id=6581102	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=33.21

[RMS ZEST 3534]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6

[RMS ZEST 3537]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1800 mm'	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3.03

[RMS ZEST 3504]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4400 mm	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.26

[RMS ZEST 3514]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 315 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.75

[RMS ZEST 3526]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 400 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=10

[RMS ZEST 3531]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 500 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=4

[RMS ZEST 3518]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ C o śr. do 630 mm	0
id=6581199	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=7.4

[RMS ZEST 3501]
ty=M
na=Profil nośny FT 30, IGLOTECH	0
id=6589999	2
jm=szt	020
ce=0	1559119274
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=11.7
pr=	0	0	0	102292

[RMS ZEST 3040]
ty=M
na=Przepustnica 1-płaszcz.typ B 100-200mm	0
id=6510401	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=35

[RMS ZEST 3521]
ty=M
na=przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe typ B o śr. do 315 mm	0
id=6510499	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 3536]
ty=M
na=przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1800 mm	0
id=6510699	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 3512]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 315 mm	0
id=6506699	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=14.04

[RMS ZEST 3516]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne kołowe typ B/I z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 630 mm	0
id=6506699	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=19.24

[RMS ZEST 3497]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800 mm	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=47.7

[RMS ZEST 3502]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.06

[RMS ZEST 3476]
ty=M
na=przewód izolowany jednożyłowy	0
id=7999999	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=93.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7920999

[RMS ZEST 3515]
ty=M
na=Przewód went.B/I do fi 200mm z bl.ocynk.'	0
id=6506601	1
jm=m2	050
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=42.12

[RMS ZEST 3046]
ty=S
na=Przyczepa skrzyniowa 5.0t	0
id=39613	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=18.96

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=1457.0242

[RMS ZEST 1940]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2335]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2411]
ty=R
na=robotnicy'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1862]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3471]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3496]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3511]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 651]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1406]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3000]
ty=M
na=rura stalowa bez szwu przewodowa czarna śr. 20x 2.3 mm	0
id=5022108	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=60

[RMS ZEST 3474]
ty=M
na=rury miedziane ciągnione - śr. 6,35/12,7	0
id=6450126	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=63.6

[RMS ZEST 3473]
ty=M
na=rury miedziane ciągnione - śr. 6,35/9,52	0
id=6450126	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=31.8

[RMS ZEST 407]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=7.827

[RMS ZEST 3461]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=8.15
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 3507]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=6.3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 3508]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=0.16
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 3520]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=3.33
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 3539]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=0.28
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 3540]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=0.93
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 3571]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=0.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 2447]
ty=S
na=Samochód skrzyn.5-10t (1)	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=1.89

[RMS ZEST 3549]
ty=S
na=samochód skrzyniowy 5-10 t	0
id=39531	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.18
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39531

[RMS ZEST 2115]
ty=S
na=Spawarka elektr.wirująca 300A	0
id=72111	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=3.6

[RMS ZEST 1210]
ty=M
na=Spirytus denaturowy	0
id=8490501	3
jm=dm3	066
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.36

[RMS ZEST 2713]
ty=S
na=Spręż. pow.spal.4-5m3/min(1)	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=28.2

[RMS ZEST 950]
ty=M
na=sznur uszczelniający	0
id=6831701	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1.8

[RMS ZEST 3562]
ty=M
na=śruby fundamentowe rodzaj Z z nakrętkami M 12x160 mm	0
id=1343602	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1340010

[RMS ZEST 3506]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M10 o dług. do 60 mm	0
id=6801406	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.74
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801503

[RMS ZEST 3460]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=54.24
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 3552]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm'	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 3555]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm''	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 2239]
ty=M
na=śruby, podkładki i nakrętki	0
id=6803999	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=80.02

[RMS ZEST 2981]
ty=M
na=taśma 3x50 mm	0
id=6761121	1
jm=m	040
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=12.555

[RMS ZEST 2985]
ty=M
na=Tlen techniczny sprężony	0
id=1540802	1
jm=m3	060
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=9.6

[RMS ZEST 3528]
ty=M
na=tłumiki akustyczne opływowe o śr. do 400 mm L=500mm	0
id=6525499	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5

[RMS ZEST 3530]
ty=M
na=tłumiki akustyczne opływowe o śr. do 500 mm	0
id=6525499	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 3533]
ty=M
na=tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm	0
id=6525299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=3

[RMS ZEST 776]
ty=R
na=tynkarze gr.IV	0
id=464	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2983]
ty=M
na=uchwyty	0
id=7598999	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=243

[RMS ZEST 2977]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr.zew. 8-10 mm	0
id=6600699	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=45

[RMS ZEST 3535]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800 mm	0
id=6582699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=6.18

[RMS ZEST 3455]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 315 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=46.95

[RMS ZEST 3519]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 630 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=17.02

[RMS ZEST 3022]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr.do 200 mm	0
id=6582299	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=72.8

[RMS ZEST 3527]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 400 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5.2

[RMS ZEST 3532]
ty=M
na=uszczelki z gumy do przewodów wentylacyjnych kołowych o średnicy do 500 mm	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2.08

[RMS ZEST 3566]
ty=M
na=Wentylatory do okapów kuchennych	0
id=6820203	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570099

[RMS ZEST 3567]
ty=M
na=Wentylatory do okapów kuchennych'	0
id=6820203	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570099

[RMS ZEST 3568]
ty=M
na=Wentylatory osiowe do WC	0
id=6820203	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1570099

[RMS ZEST 3558]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=0.01
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346308

[RMS ZEST 3541]
ty=M
na=wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kołowe typ D o śr. do 200 mm	0
id=6523499	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119290
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=13

[RMS ZEST 3543]
ty=M
na=wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kołowe typ D o śr. do 450 mm	0
id=6523499	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119292
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 3547]
ty=M
na=wyrzutnie dachowe z pionowym wylotem powietrza kołowe typ D o śr. do 500 mm	0
id=6523499	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119292
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=1

[RMS ZEST 2967]
ty=M
na=Zestaw montażowy do klimatyzatora	0
id=1342399	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 3453]
ty=M
na=Zestaw montażowy do klimatyzatora'	0
id=1342399	1
jm=szt	020
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
kz=4	-1		1	
il=2

[RMS ZEST 3451]
ty=S
na=żuraw samochodowy 5-6 t	0
id=31114	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119272
cw=0	PLN
il=2
pr=	0	0	0	31114

[RMS ZEST 5]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=-0

[ELEMENT 1]
na=Wentylacja i Klimatyzacja
wa=0
kn=0	0	0
id=66
nu=1

[ELEMENT 2]
na=DOM SENIORA +
wa=0
kn=0	0	0
id=2730
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=Klimatyzacja 
wa=0
kn=0	0	0
id=2833
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=2732
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Dostawa i montaż  klimatyzatora (jednostka zew. typu split)1310-dostawa z automatyką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=17.6	0	17,6
np=1
wa=0
wb=0
il=33.616

[RMS 3452]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3453]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2804
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wew. typu split)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=17.3	0	17,3
np=1
wa=0
wb=0
il=16.5215

[RMS 2966]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2967]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2812
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Dostawa i montaż  klimatyzatora (jednostka zew. typu split)1310-dostawa z automatyką
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=17.6	0	17,6
np=1
wa=0
wb=0
il=67.232

[RMS 3481]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3453]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2813
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0153-01	7-24	0153-01		1
na=Dostawa i montaż klimatyzatora (jednostka wew. typu split)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=17.3	0	17,3
np=1
wa=0
wb=0
il=66.086

[RMS 3482]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2967]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2735
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0601-02	2-15	0601-02		1
na=Rurociągi miedziane w instalacjach chłodniczych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.188	0	1,188
np=1
wa=0
wb=0
il=34.0362

[RMS 3473]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=31.8

[RMS 2977]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=15

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2810
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0601-02	2-15	0601-02		1
na=Rurociągi miedziane w instalacjach chłodniczych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.188	0	1,188
np=1
wa=0
wb=0
il=68.0724

[RMS 3474]
nz=1.06	0	1,06
np=1
wa=0
wb=0
il=63.6

[RMS 2977]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 5]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2736
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-34 0111-01	0-34	0111-01		1
na=Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.10-22 mm otulinami z pianki kauczukowej - gr.izolacji 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[RMS 1]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=36.9

[RMS 3127]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=99

[RMS 3126]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=99

[RMS 2980]
nz=0.0304	0	0,0304
np=1
wa=0
wb=0
il=2.736

[RMS 2981]
nz=0.1395	0	0,1395
np=1
wa=0
wb=0
il=12.555

[RMS 5]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 407]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.297

[POZYCJA]
id=2737
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0201-03	5-08	0201-03		1
na=Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu beton.1310-przewód sterujący 7,5mm2
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.3414	0	0,3414
np=1
wa=0
wb=0
il=29.3433

[RMS 2983]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=243

[RMS 2984]
nz=2.7	0	2,7
np=1
wa=0
wb=0
il=243

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2811
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0206-01	5-08	0206-01		1
mpn=_1211
na=Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 - przewody sterownicze
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=90
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	90						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.0165	0	0,0165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4182

[RMS 3476]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=93.6

[RMS 5]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2738
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0501-01	7-24	0501-01		1
na=Przedmuch.sprężonym powietrzem urządzeń i instalacji freonowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=6.1	0	6,1
np=1
wa=0
wb=0
il=34.953

[RMS 2985]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 2986]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2987]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 2997]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 2989]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[RMS 950]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 2991]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2992]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=18

[RMS 2239]
nz=0.8	0	0,8
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8

[RMS 2823]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.78

[RMS 2713]
nz=1.9	0	1,9
np=1
wa=0
wb=0
il=11.4

[RMS 2115]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[POZYCJA]
id=2739
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0504-01	7-24	0504-01		1
na=Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.8	0	2,8
np=1
wa=0
wb=0
il=16.044

[RMS 2985]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 2986]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2987]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 2997]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 2989]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 950]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 2991]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2

[RMS 2998]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 2992]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 2239]
nz=0.6	0	0,6
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 3000]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 2823]
nz=0.085	0	0,085
np=1
wa=0
wb=0
il=0.51

[RMS 2713]
nz=2.8	0	2,8
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 2115]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[POZYCJA]
id=2740
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0515-03	7-24	0515-03		1
na=Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i uruchomienie wraz z uzyskaniem niskich temperatur
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=6
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=12.9	0	12,9
np=1
wa=0
wb=0
il=73.917

[RMS 2991]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5

[RMS 1210]
nz=0.16	0	0,16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.96

[ELEMENT 2]
na=DOM SENIORA +
wa=0
kn=0	0	0
id=2742
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=WENTYLACJA 
wa=0
kn=0	0	0
id=2865
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=2814
pd=	KNR	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
mpn=_1211
na=Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  Vn=2620m3/h Vw=1650m3/h NW2 - Ccentrala wraz z automatyką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74,53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 3493]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2447]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 3451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2830
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0320-01	2-17	0320-01		1
mpn=_1211
na=Nagrzewnica kanałowa wodna 3-rzędowa fi500 o mocy Qg=13,5kW
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.54	0	3,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3807

[RMS 3572]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3460]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 3506]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 5]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3571]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=2750
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=46.795

[RMS 3497]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=18.55

[RMS 3498]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=17.85

[RMS 3501]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=4.55

[RMS 3015]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 3460]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=8.05

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3507]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[POZYCJA]
id=2752
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0115-02	2-17	0115-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=39
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.25	0	2,25
np=1
wa=0
wb=0
il=83.8013

[RMS 3515]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=20.28

[RMS 3079]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[RMS 3026]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=15.99

[RMS 3015]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=16.77

[RMS 2239]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=28.08

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 407]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.12

[POZYCJA]
id=2817
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0115-05	2-17	0115-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=26.5586

[RMS 3516]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=14.04

[RMS 3517]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 3518]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4

[RMS 3519]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=12.42

[RMS 3015]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 3460]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=5.67

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3520]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.43

[POZYCJA]
id=2770
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0307-05	2-16	0307-05		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną grubości 30mm z folią aluminiową udział kształtek do 65%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=101
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=101	1	101						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=32.7947

[RMS 3043]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=92.92

[RMS 2271]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.1

[RMS 2332]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.08

[RMS 3046]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=8.08

[POZYCJA]
id=2767
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5513

[RMS 3040]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 3022]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=29.12

[RMS 2239]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=5.32

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 407]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=2821
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.34	0	1,34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5594

[RMS 3536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3537]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=2.02

[RMS 3535]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=4.12

[RMS 3015]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 3460]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=2764
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-04	2-17	0155-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 400 mm L=500mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 3528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3526]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3527]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3015]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 3460]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=2819
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-04	2-17	0155-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 400 mm L=1000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 3528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3526]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3527]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3015]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 3460]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=2765
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-05	2-17	0155-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm L=1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.72	0	4,72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5076

[RMS 3530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3531]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3532]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3015]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 3460]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[POZYCJA]
id=2820
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7096

[RMS 3533]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3534]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3015]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 3460]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3540]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[POZYCJA]
id=2792
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=11.5746

[RMS 3550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 3552]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2826
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-03	2-17	0138-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm z przepustnicą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.46	0	1,46
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9715

[RMS 3556]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3558]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2769
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-04	2-17	0146-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.94	0	3,94
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7627

[RMS 3538]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3539]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=2822
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-01	2-17	0145-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.69	0	1,69
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1395

[RMS 3541]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 3458]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5

[RMS 3460]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=2823
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-04	2-17	0145-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 450 mm z pionowym wylotem powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.6	0	4,6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.393

[RMS 3543]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3460]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=2824
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-05	2-17	0145-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 500 mm z pionowym wylotem powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=9.59	0	9,59
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1585

[RMS 3547]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3460]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=0.38

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3549]
nz=0.18	0	0,18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[POZYCJA]
id=2828
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylatory kanałowe do okapów kuchennych o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - WENTYLALATOR V=200m3/h, fi160 - 1 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5,71
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4531

[RMS 3566]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3562]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 5]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.17

[POZYCJA]
id=2861
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylatory kanałowe do okapów kuchennych o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - WENTYLALATOR V=100m3/h, fi100 - 1 szt.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5,71
np=1
wa=0
wb=0
il=10.9061

[RMS 3567]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3562]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 5]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.34

[POZYCJA]
id=2771
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-03	7-24	0516-03		1
na=Uruchomienie układu wentylacji /regulacja układu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=24	0	24
np=1
wa=0
wb=0
il=22.92

[RMS 2991]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1210]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=2772
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01	7-24	0516-01		1
na=Pomiar skuteczności wentylacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=15.3	0	15,3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6115

[RMS 2991]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1210]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=2773
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-02	7-24	0516-02		1
na=Pomiar hałasu układu wentylacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=19.2	0	19,2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.336

[RMS 2991]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1210]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=2868
pd=						1
mpn=_1211
na=kurtyna powietrzna zimna Qel=300W, L=1,2m
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74,53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 3573]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2447]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[ELEMENT 2]
na=ŻŁOBEK MALUCH+
wa=0
kn=0	0	0
id=2834
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=WENTYLACJA 
wa=0
kn=0	0	0
id=2867
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=2835
pd=	KNR	2-17 0323-01	2-17	0323-01		1
mpn=_1211
na=Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna  Vn=1550m3/h Vw=1060m3/h NW1 - Ccentrala wraz z automatyką
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=74.53	0	74,53
np=1
wa=0
wb=0
il=71.1762

[RMS 3491]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2447]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 3451]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=2837
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0320-01	2-17	0320-01		1
mpn=_1211
na=Nagrzewnica kanałowa wodna 3-rzędowa fi355 o mocy Qg=7,5kW do centrali NW1
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.54	0	3,54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3807

[RMS 3570]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3460]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=0.95

[RMS 3506]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[RMS 5]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3571]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=2839
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-05	2-17	0103-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.4	0	1,4
np=1
wa=0
wb=0
il=73.535

[RMS 3497]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=29.15

[RMS 3498]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=28.05

[RMS 3501]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=7.15

[RMS 3015]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=7.7

[RMS 3460]
nz=0.23	0	0,23
np=1
wa=0
wb=0
il=12.65

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3507]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=3.85

[POZYCJA]
id=2840
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0103-06	2-17	0103-06		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.1	0	1,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.101

[RMS 3502]
nz=0.53	0	0,53
np=1
wa=0
wb=0
il=1.06

[RMS 3503]
nz=0.51	0	0,51
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 3504]
nz=0.13	0	0,13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 3015]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 3506]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3508]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=2841
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0115-02	2-17	0115-02		1
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=42
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=2.25	0	2,25
np=1
wa=0
wb=0
il=90.2475

[RMS 3515]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 3079]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 3026]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=17.22

[RMS 3015]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=18.06

[RMS 2239]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=30.24

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 407]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[POZYCJA]
id=2842
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0115-03	2-17	0115-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 315 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=27
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=27	1	27						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=43.061

[RMS 3512]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=14.04

[RMS 3513]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 3514]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.75

[RMS 3455]
nz=1.51	0	1,51
np=1
wa=0
wb=0
il=40.77

[RMS 3015]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=7.29

[RMS 3460]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7

[POZYCJA]
id=2843
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0115-05	2-17	0115-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 630 mm - udział kształtek do 65 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8365

[RMS 3516]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=5.2

[RMS 3517]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3518]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3519]
nz=0.46	0	0,46
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6

[RMS 3015]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 3460]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3520]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[POZYCJA]
id=2844
pd=ORGBUD wyd.IV 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0307-05	2-16	0307-05		1
na=Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną grubości 30mm z folią aluminiową udział kształtek do 65%
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=136
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=136	1	136						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=44.1592

[RMS 3043]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=125.12

[RMS 2271]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=13.6

[RMS 2332]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.88

[RMS 3046]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=10.88

[POZYCJA]
id=2845
pd=ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-02	2-17	0131-02		1
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=9.827

[RMS 3040]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 3022]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=43.68

[RMS 2239]
nz=0.38	0	0,38
np=1
wa=0
wb=0
il=7.98

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 407]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=2846
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0131-03	2-17	0131-03		1
mpn=_1211
na=Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9482

[RMS 3521]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3455]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=6.18

[RMS 3460]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=2847
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0134-01	2-17	0134-01		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Przepustnice wielopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A i B do przewodów o obwodzie do 1800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.34	0	1,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2797

[RMS 3536]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3537]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=1.01

[RMS 3535]
nz=2.06	0	2,06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 3015]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 3460]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=2848
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-04	2-17	0155-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 400 mm L=500mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3,86
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3726

[RMS 3528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3526]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 3527]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 3015]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=4.28

[RMS 3460]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.48

[POZYCJA]
id=2849
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-04	2-17	0155-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 400 mm L=1000mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.86	0	3,86
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6863

[RMS 3528]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3526]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3527]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3015]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 3460]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.24	0	0,24
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[POZYCJA]
id=2850
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0155-05	2-17	0155-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 500 mm L=1000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.72	0	4,72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5076

[RMS 3530]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3531]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3532]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.04

[RMS 3015]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 3460]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.37	0	0,37
np=1
wa=0
wb=0
il=0.37

[POZYCJA]
id=2851
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0154-02	2-17	0154-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 1800 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.56	0	4,56
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3548

[RMS 3533]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3534]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3015]
nz=2.14	0	2,14
np=1
wa=0
wb=0
il=2.14

[RMS 3460]
nz=0.44	0	0,44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3540]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[POZYCJA]
id=2852
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-01	2-17	0140-01		1
mpn=_1211
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.01	0	1,01
np=1
wa=0
wb=0
il=19.291

[RMS 3550]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 3552]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2853
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0140-02	2-17	0140-02		1
mpn=_1211
na=Anemostaty kołowe typ D o śr. do 280 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.18	0	1,18
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3807

[RMS 3553]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3555]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2855
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-04	2-17	0146-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 3260 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=3.94	0	3,94
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7627

[RMS 3538]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3539]
nz=0.14	0	0,14
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=2856
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-01	2-17	0145-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wylotem powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=1.69	0	1,69
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8419

[RMS 3541]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 3458]
nz=1.25	0	1,25
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 3460]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.57

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.09	0	0,09
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[POZYCJA]
id=2857
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0145-04	2-17	0145-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr. do 450 mm z pionowym wylotem powietrza
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=4.6	0	4,6
np=1
wa=0
wb=0
il=4.393

[RMS 3543]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 3460]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 5]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=2859
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0205-01	2-17	0205-01		1
mpn=_1211
na=Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - WENTYLATORY Z OPÓŹNIENIEM CZASOWYM: 1 szt. fi160, 4 szt. - fi100
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=5.71	0	5,71
np=1
wa=0
wb=0
il=27.2653

[RMS 3568]
nz=5	1	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 3562]
nz=0.84	0	0,84
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 5]
nz=0.8	0	0,8
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 3461]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.85

[POZYCJA]
id=2862
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-03	7-24	0516-03		1
na=Uruchomienie układu wentylacji /regulacja układu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=24	0	24
np=1
wa=0
wb=0
il=22.92

[RMS 2991]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[RMS 1210]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[POZYCJA]
id=2863
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-01	7-24	0516-01		1
na=Pomiar skuteczności wentylacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=15.3	0	15,3
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6115

[RMS 2991]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 1210]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[POZYCJA]
id=2864
pd=ORGBUD wyd.III 1988 biuletyny do 9 1996	KNR	7-24 0516-02	7-24	0516-02		1
na=Pomiar hałasu układu wentylacji
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 1]
nz=19.2	0	19,2
np=1
wa=0
wb=0
il=18.336

[RMS 2991]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 1210]
nz=0.25	0	0,25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.25

[SUMA KONTROLNA]
6d8af0a8c711a6e8cc82c5657ea0 326