[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
nan=Instalacje sanitarne wewnętrzne - instalacja centralnego ogrzewnia
pe=4
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	0	5	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=	PRZEDMIAR
br=sanitarna

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[RMS ZEST 329]
ty=M
na=Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.60 mm	0
id=1120300	1
jm=kg	033
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1120402

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 339]
ty=M
na=czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm	0
id=6520799	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 315]
ty=M
na=Czopuch ze stali kwasoodpornej D 250	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 322]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki ocynkowany śr. 1.2 mm	0
id=1120711	1
jm=kg	033
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1122312

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 15x1/2"	0
id=6460901	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x1"	0
id=6460903	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 265]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x1"'	0
id=6460903	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x3/4"	0
id=6460902	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 299]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 22x3/4"'	0
id=6460902	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 256]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 28x1"	0
id=6460903	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 295]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 28x1"'	0
id=6460903	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 35x1 1/4"	0
id=6460907	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 281]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 35x1 1/4"'	0
id=6460907	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 292]
ty=M
na=dwuzłączki przejściowe mosiężne 35x1 1/4"''	0
id=6460907	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6080199

[RMS ZEST 224]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 310]
ty=R
na=elektromonterzy gr.IV	0
id=664	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 211]
ty=M
na=emalia poliwinylowa termoodporna do 400 st.C aluminiowa	0
id=1522901	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1524202

[RMS ZEST 207]
ty=M
na=farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400 stopni C srebrzysto-szara	0
id=1521503	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1524699

[RMS ZEST 223]
ty=M
na=filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o śr. 32 mm	0
id=5826113	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5839104

[RMS ZEST 280]
ty=M
na=filtr osadnikowy siatkowy mosiężny do wody o śr. 32 mm'	0
id=5826113	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5839104

[RMS ZEST 301]
ty=M
na=Gaśnica proszkowa 2 kg	0
id=5687999	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 309]
ty=M
na=Glikolowy wymiennik ciepła	0
id=5836299	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5738599

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=Głowica termostatyczna do grzejników	0
id=5733100	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Głowica termostatyczna do grzejników łazienkowych	0
id=5733100	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 372]
ty=M
na=grzejnik elektryczny o mocy 500W	0
id=6012099	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 383]
ty=M
na=Grzejniki łazienkowe prawe niezintegrowane 1134 x 750mm'	0
id=6022199	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Grzejniki łazienkowe prawe niezintegrowane 1750 x 600mm	0
id=6022199	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 191]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 11 300 x 400	0
id=6012199	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 188]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 11 600 x 400	0
id=6012199	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 190]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 11 600 x 600	0
id=6012199	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 189]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 11 600 x 800	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 198]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 22 600 x 1000	0
id=6012299	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7647

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 22 600 x 1400	0
id=6012299	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7647

[RMS ZEST 193]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 22 600 x 400	0
id=6012299	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 22 600 x 500	0
id=6012299	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.5294

[RMS ZEST 195]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 22 600 x 700	0
id=6012299	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5294

[RMS ZEST 196]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 22 600 x 800	0
id=6012299	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.7647

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 22 600 x 900	0
id=6012299	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.8824

[RMS ZEST 381]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 33 400 x 900	0
id=6012199	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 200]
ty=M
na=Grzejniki zintegrowane uniwersalne typ V 33 900 x 800	0
id=6012199	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 61]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 320]
ty=R
na=izolarze gr.II	0
id=092	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=katowy garnitur przyłączeniowy do gzrejników 250 mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=klej do sklejania miękkich otulin z PE	0
id=6761204	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.3392
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1551599

[RMS ZEST 384]
ty=M
na=kocioł wodny np EKOMAX o mocy 75kW zasilany ekogroszkiem i automatycznym podajnikiem	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=Kołnierz stalowy płaski do przyspawania okrągły 1.6 MPa Fi 32 mm	0
id=6151210	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 284]
ty=M
na=kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 50-65 mm	0
id=5110999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 289]
ty=M
na=kołnierze stalowe z szyjką do przyspawania o śr. nominalnej 50 mm	0
id=5110999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 319]
ty=M
na=Komin ze stali kwasoodpornej dwuścienny D 250 z odsadzką, przejściem dachowym i parasolem	0
id=5631210	1
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 317]
ty=M
na=Komin ze stali kwasoodpornej jednościenny z wyczystką i neutralizatorem skroplin	0
id=8340862	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340862

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego o poj. całkowitej do 18,0 dm3	0
id=6610401	1
jm=kg	033
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340754

[RMS ZEST 340]
ty=M
na=kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm	0
id=6521599	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 382]
ty=M
na=kształtki (PE-X/AL/PE, PE-Xa)  32	0
id=5642811	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.152

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 28 mm	0
id=6401203	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 361]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 28 mm'	0
id=6401203	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 365]
ty=M
na=kształtki kielichowe miedziane 28 mm''	0
id=6401203	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 167]
ty=M
na=kształtki PE-X/AL/PE, PE-Xa	0
id=5642809	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.18

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=kształtki PE-X/AL/PE, PE-Xa	0
id=5642810	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.92

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=kształtki PE-X/AL/PE, PE-Xa 20	0
id=5642810	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.5999

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=kształtki przejściowe mosiężne 35x1 1/4"	0
id=6460706	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 298]
ty=M
na=Kształtki przejściowe mosiężne, do rur miedzianych Fi G3/4"x22 mm	0
id=6460704	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.05

[RMS ZEST 334]
ty=M
na=kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	0
id=6505899	1
jm=m2	050
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.29

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=kurki manometrowe gwintowane	0
id=5856999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 358]
ty=M
na=kurki manometrowe gwintowane'	0
id=5856999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=Licznik ciepła 3/4" Qnom: 0,6 m3/h	0
id=5820004	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 277]
ty=M
na=łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 32 mm	0
id=6341899	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 72]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 206]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=manometry	0
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 357]
ty=M
na=manometry'	0
id=6143999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 253]
ty=R
na=Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=3.38

[RMS ZEST 73]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 74]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=333	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 75]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 177]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 290]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 369]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 373]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.II	0
id=202	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 76]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 222]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 278]
ty=R
na=monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewczych gr.III	0
id=203	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 77]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.II	0
id=212	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=monterzy instalacji technologicznych gr.III	0
id=213	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 331]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 330]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 262]
ty=M
na=naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej do 18,0 dm3	0
id=6110804	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej do 55,0 dm3	0
id=6110807	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 258]
ty=M
na=naczynia wzbiorcze przeponowe ciśnieniowe o poj. całkowitej do 85,0 dm3	0
id=6110810	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=Nypel mosięzny 3/4" - 3/4"	0
id=5101202	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 348]
ty=M
na=Nypel mosięzny 3/4" - 3/4"'	0
id=5101202	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 325]
ty=M
na=Otulina z wełny mineralnej bez osłony, Fi 250/50mm	0
id=6702299	1
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.68

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=otuliny termoizolacyjne z PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm do rurociągów 28 mm	0
id=6750159	1
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.6

[RMS ZEST 273]
ty=M
na=podgrzewacz pojemnościowy cwu o pojemności 200dm3	0
id=6110804	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 335]
ty=M
na=podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm	0
id=6580999	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.84

[RMS ZEST 343]
ty=M
na=podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm	0
id=6522899	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 364]
ty=M
na=Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania na potrzeby pomieszczeń domu seniora Q=0,52m3/h	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 367]
ty=M
na=Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania na potrzeby pomieszczeń żłobka Q=0,59m3/h	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 360]
ty=M
na=Pompy obiegowe do ciepłej wody użytkowej Q=0,27m3/h	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 368]
ty=M
na=Pompy obiegowe do instalacji CT Q=0,86m3/h	0
id=6130115	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 251]
ty=M
na=półśrubunki z nakrętkami mosiężne 1"x 1 1/2"	0
id=5702404	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 362]
ty=M
na=półśrubunki z nakrętkami mosiężne 1"x 1 1/2"'	0
id=5702404	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2

[RMS ZEST 366]
ty=M
na=półśrubunki z nakrętkami mosiężne 1"x 1 1/2"''	0
id=5702404	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.1

[RMS ZEST 333]
ty=M
na=przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000 mm	0
id=6505699	1
jm=m2	050
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.83

[RMS ZEST 314]
ty=M
na=regulator pogodowy	0
id=8340862	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8340862

[RMS ZEST 88]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=823.6

[RMS ZEST 89]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 90]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 91]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 332]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 93]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 178]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 279]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 370]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 374]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 254]
ty=R
na=Robotnicy grupa I	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 208]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania	0
id=1530512	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.144
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1530099

[RMS ZEST 352]
ty=M
na=rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania'	0
id=1530512	1
jm=dm3	066
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.144
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1530099

[RMS ZEST 245]
ty=M
na=Rozdzielacz C100	0
id=5631210	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=różnicowe regulatory ciśnienia mosiężne o przepływie 3,0 m3/h, zakres nastaw 5-50kPa 20 mm	0
id=5732502	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=rurki syfonowe	0
id=6154000	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 359]
ty=M
na=rurki syfonowe'	0
id=6154000	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 300]
ty=M
na=Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych  Dn 50-65 mm wraz z malowaniem rurociągówi i izolacją.	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 169]
ty=M
na=rury PE-X/AL/PE, PE-Xa 20x2,25 mm	0
id=5631210	1
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=147.908

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=rury PE-X/AL/PE, PE-Xa 25x2,5mm	0
id=5631210	1
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=77.044

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=rury PE-X/AL/PE, PE-Xa 32x3,0 mm	0
id=5631211	1
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.364

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=rury PE-X/AL/PE, PE-Xa16 x 2,0 mm	0
id=5631209	1
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=152.44

[RMS ZEST 204]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 25 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.78

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 32 mm	0
id=5040999	2
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=47.38

[RMS ZEST 226]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39511

[RMS ZEST 105]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.06

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=2.7519

[RMS ZEST 107]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t'	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.33

[RMS ZEST 168]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=1.4024

[RMS ZEST 109]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t'''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 172]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t''''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=0.201

[RMS ZEST 176]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t'''''''''''	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=0.0282

[RMS ZEST 238]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=4.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39521

[RMS ZEST 116]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 117]
ty=R
na=spawacze gr.IV	0
id=404	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 246]
ty=M
na=Sprzęgło hydrauliczne typ CPN100	0
id=5631210	1
jm=m	040
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.03

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=0.5884

[RMS ZEST 125]
ty=S
na=środek transportowy'	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=0.7636

[RMS ZEST 272]
ty=S
na=środek transportowy''	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
il=0.52

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=śrubunek przyłączeniowy 3/4" w -15	0
id=5181116	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66

[RMS ZEST 346]
ty=M
na=śruby fundamentowe z gwintem na całej długości z nakrętkami sześciokątnymi średniodokładnymi M 12x160 mm	0
id=1342306	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1340010

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami M8 o dług. do 50 mm	0
id=6801405	1
jm=kg	033
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.19
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6801502

[RMS ZEST 214]
ty=M
na=taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm gr. 2 mm	0
id=6761127	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.08

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=termometry	0
id=6142999	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 356]
ty=M
na=termometry'	0
id=6142999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 129]
ty=M
na=trójnik do licznika ciepła	0
id=5101204	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=tuleje ogniowe Geberit	0
id=5687999	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=tuleje zaciskowe 16	0
id=6151209	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.2

[RMS ZEST 170]
ty=M
na=tuleje zaciskowe 20'	0
id=6151210	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.412

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=tuleje zaciskowe 25	0
id=6151210	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.212

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=tuleje zaciskowe 32	0
id=6151211	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.76

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=Uchwyt naścienny	0
id=6151210	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 205]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 25 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.14
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601904

[RMS ZEST 203]
ty=M
na=uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm	0
id=6601999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.94
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601905

[RMS ZEST 136]
ty=M
na=uchwyty do rur PEX o śr.  16 mm	0
id=6600503	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=222

[RMS ZEST 137]
ty=M
na=uchwyty do rur PEX o śr.  20 mm	0
id=6600504	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=172.32

[RMS ZEST 138]
ty=M
na=uchwyty do rur PEX o śr.  25 mm	0
id=6600504	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.76

[RMS ZEST 139]
ty=M
na=uchwyty do rur PEX o śr.  32 mm	0
id=6600505	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.808

[RMS ZEST 252]
ty=M
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego	0
id=6600599	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601699

[RMS ZEST 363]
ty=M
na=uchwyty stalowe pojedyncze z wkładką elastyczną do rur miedzianych dwudzielne skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym z tworzywa sztucznego'	0
id=6600599	1
jm=kpl.	090
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	6601699

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Wkładka zaworowa typ GH firmy Oventrop	0
id=5733100	1
jm=kpl	090
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 327]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2 mm	0
id=6802726	1
jm=kg	033
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.08
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346305

[RMS ZEST 342]
ty=M
na=wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem stalowym śr. 6.3 mm o dług. do 45 mm	0
id=6802734	1
jm=kg	033
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.003
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346308

[RMS ZEST 275]
ty=M
na=wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 32 mm	0
id=6305099	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 347]
ty=M
na=wyrzutnie dachowe okrągłe	0
id=6582299	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08

[RMS ZEST 186]
ty=M
na=Zawory  do grzejników	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=Zawory grzejnikowe termostatyczne do grzejnika łazienkowego	0
id=5731999	2
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 219]
ty=M
na=zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 32 mm	0
id=5702804	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701405

[RMS ZEST 294]
ty=M
na=Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi 25 mm	0
id=5702803	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701404

[RMS ZEST 291]
ty=M
na=Zawory kulowe przelotowe, mosiężne do wody, Fi 32 mm	0
id=5702804	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701405

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	0
id=5732499	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5732499

[RMS ZEST 305]
ty=M
na=zawory odpowietrzające pływakowe kołnierzowe	0
id=5881599	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5881599

[RMS ZEST 269]
ty=M
na=zawory odpowietrzające stalowe śr.25 mm	0
id=5881599	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5881599

[RMS ZEST 282]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5701999	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 270]
ty=M
na=zawory wodne przelotowe proste żeliwne ocynkowane	0
id=5730020	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701099

[RMS ZEST 276]
ty=M
na=zawory zaporowe grzybkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi o śr. nominalnej 32 mm	0
id=5830200	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5830299

[RMS ZEST 257]
ty=M
na=Zawór 4D DN40	0
id=5732504	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 303]
ty=M
na=Zawór bezpośredniego działania typu SYR2128	0
id=5702899	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701403

[RMS ZEST 287]
ty=M
na=Zawór kulowy kołnierzowy Dn 50	0
id=5820040	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5820699

[RMS ZEST 286]
ty=M
na=Zawór kulowy kołnierzowy Dn 65	0
id=5820040	2
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5820699

[RMS ZEST 355]
ty=M
na=Zawór trójdrogowy	0
id=5829599	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5838099

[RMS ZEST 297]
ty=M
na=Złącze samoodcinające Reflex SU 3/4"	0
id=5702802	1
jm=szt.	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	5701403

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=złączka przejściowa z  przeciwnakretką 16-3/4" w	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 349]
ty=M
na=złączka przejściowa z  przeciwnakretką 16-3/4" w'	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 274]
ty=M
na=Zmiękczacz kopaktowy	0
id=6022199	1
jm=szt	020
ce=0	1559119203
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 160]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja centralengo ogrzewania
wa=0
kn=0	0	0
id=2406
nu=1
cpv=45331100-7

[ELEMENT 2]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=2407
nu=1.1

[ELEMENT 3]
na=DOM SENIORA+
wa=0
kn=0	0	0
id=3394
nu=1.1.1

[POZYCJA]
id=3208
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0201-01	0-31	0201-01		1
na=Instalacja c.o. z rur RPE-X/AL/PE, PE-Xa 16 x 2,0 mm w izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=109.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=109.6	1	109,6						

[RMS 88]
nz=0.1535	0	0,1535
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8236

[RMS 166]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=112.888

[RMS 130]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=16.44

[RMS 167]
nz=0.285	0	0,285
np=1
wa=0
wb=0
il=31.236

[RMS 136]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=164.4

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1425

[POZYCJA]
id=3209
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0201-02	0-31	0201-02		1
na=Instalacja c.o. z rur PE-X/AL/PE, PE-Xa 20 x 2,25 mm w izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						

[RMS 88]
nz=0.1808	0	0,1808
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7184

[RMS 169]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=100.94

[RMS 170]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=16.66

[RMS 171]
nz=0.1922	0	0,1922
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8356

[RMS 137]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=117.6

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 172]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1372

[POZYCJA]
id=3210
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0201-02	0-31	0201-02		1
na=Instalacja c.o. z rur PE-X/AL/PE, PE-Xa 25 x 2,5 mm w izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=32.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=32.8	1	32,8						

[RMS 88]
nz=0.1908	0	0,1908
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2582

[RMS 173]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=33.784

[RMS 133]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=6.232

[RMS 174]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.12

[RMS 138]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=39.36

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0459

[POZYCJA]
id=3211
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0201-03	0-31	0201-03		1
na=Instalacja c.o. z rur PE-X/AL/PE, PE-Xa 32 x 3,0 mm w izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=18.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=18.8	1	18,8						

[RMS 88]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.948

[RMS 175]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=19.364

[RMS 134]
nz=0.2	0	0,2
np=1
wa=0
wb=0
il=3.76

[RMS 382]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=10.152

[RMS 139]
nz=1.16	0	1,16
np=1
wa=0
wb=0
il=21.808

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 176]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0282

[POZYCJA]
id=3226
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0206-07	0-31	0206-07		1
na=Grzejniki łazienkowe niezintegrowane 1750 x 600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3250
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Zawór termostatyczny do grzejnika łazienkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.267	0	0,267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3248
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0207-02	0-31	0207-02		0
na=Zestaw przyłączeniowy do grzejników stalowych panelowych V; podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=19
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 88]
nz=0.73	0	0,73
np=1
wa=0
wb=0
il=13.87

[RMS 126]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=38

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=38

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 107]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[POZYCJA]
id=3227
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-04	0-31	0205-04		1
na=Grzejniki 1-płytowe zintegrowane 11-600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 88]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=6.66

[RMS 188]
nz=0.5	0	3/6
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 190]
nz=0.166667	0	1/6
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 189]
nz=0.333333	0	2/6
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.66

[POZYCJA]
id=3230
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-07	0-31	0205-07		1
na=Grzejniki 2-płytowe zintegrowane typu V 22-600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 88]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=18.6

[RMS 194]
nz=0.235294	0	4/17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5294

[RMS 195]
nz=0.235294	0	4/17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5294

[RMS 196]
nz=0.117647	0	2/17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7647

[RMS 197]
nz=0.058824	0	1/17
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8824

[RMS 198]
nz=0.117647	0	2/17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7647

[RMS 199]
nz=0.117647	0	2/17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7647

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.65

[POZYCJA]
id=3253
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-01	0-31	0208-01		1
na=Wkładka zaworowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 88]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=4.94

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3255
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-01	0-31	0208-01		1
na=Głowica termostatyczna do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=19
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 88]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=4.94

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=19

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3257
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001						0
na=Roboty budowlane (wykucia, przebicia, obrobienia, zamurowania)
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=29	0	29
np=1
wa=0
wb=0
il=29

[POZYCJA]
id=2965
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-01	0-31	0218-01		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						

[RMS 88]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=14.56

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3270
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-02	0-31	0218-02		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						

[RMS 88]
nz=0.074	0	0,074
np=1
wa=0
wb=0
il=19.24

[POZYCJA]
id=3271
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-05	0-31	0218-05		1
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=19
jm=szt. grzejników	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=19	1	19						

[RMS 88]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=6.783

[POZYCJA]
id=3274
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 3]
na=Instalacja c.o.
wa=0
kn=0	0	0
id=3395
nu=1.1.2

[ELEMENT 4]
na=ZŁOBEK MALUCH+
wa=0
kn=0	0	0
id=3419
nu=1.1.2.1

[POZYCJA]
id=3396
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0201-01	0-31	0201-01		1
na=Instalacja c.o. z rur RPE-X/AL/PE, PE-Xa 16 x 2,0 mm w izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=38.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=38.4	1	38,4						

[RMS 88]
nz=0.1535	0	0,1535
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8944

[RMS 166]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=39.552

[RMS 130]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 167]
nz=0.285	0	0,285
np=1
wa=0
wb=0
il=10.944

[RMS 136]
nz=1.5	0	1,5
np=1
wa=0
wb=0
il=57.6

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=0.0013	0	0,0013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0499

[POZYCJA]
id=3397
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0201-02	0-31	0201-02		1
na=Instalacja c.o. z rur PE-X/AL/PE, PE-Xa 20 x 2,25 mm w izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=45.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=45.6	1	45,6						

[RMS 88]
nz=0.1808	0	0,1808
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2445

[RMS 169]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=46.968

[RMS 170]
nz=0.17	0	0,17
np=1
wa=0
wb=0
il=7.752

[RMS 171]
nz=0.1922	0	0,1922
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7643

[RMS 137]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=54.72

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 172]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0638

[POZYCJA]
id=3398
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0201-02	0-31	0201-02		1
na=Instalacja c.o. z rur PE-X/AL/PE, PE-Xa 25 x 2,5 mm w izolacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=42
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=42	1	42						

[RMS 88]
nz=0.1908	0	0,1908
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0136

[RMS 173]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=43.26

[RMS 133]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=7.98

[RMS 174]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 138]
nz=1.2	0	1,2
np=1
wa=0
wb=0
il=50.4

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0.0014	0	0,0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0588

[POZYCJA]
id=3400
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0108-02	2-15	0108-02		1
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do liczników ciepła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1897

[RMS 348]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 349]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=1.4	0	1,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3401
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0118-03	2-15	0118-03		1
na=Licznik ciepła 3/4" do Qnom: 0,6 m3/h
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.75	0	0,75
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4325

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 129]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 105]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3403
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0206-07	0-31	0206-07		1
na=Grzejniki łazienkowe niezintegrowane 1134x75
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 383]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3404
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-02	2-15	0412-02		1
na=Zawór termostatyczny do grzejnika łazienkowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.267	0	0,267
np=1
wa=0
wb=0
il=0.267

[RMS 184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3405
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-01	0-31	0208-01		1
na=Głowica termostatyczna do grzejników łazienkowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.26

[RMS 185]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 109]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3406
pd=(N.Z.) IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0207-02	0-31	0207-02		0
na=Zestaw przyłączeniowy do grzejników stalowych panelowych V; podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[RMS 88]
nz=0.73	0	0,73
np=1
wa=0
wb=0
il=10.22

[RMS 126]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 62]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=28

[RMS 186]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 107]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[POZYCJA]
id=3407
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-04	0-31	0205-04		1
na=Grzejniki 1-płytowe zintegrowane 11-600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.11

[RMS 189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=3408
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-04	0-31	0205-04		1
na=Grzejniki 1-płytowe zintegrowane typu V 11-300
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 88]
nz=1.11	0	1,11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.44

[RMS 191]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 168]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[POZYCJA]
id=3409
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-07	0-31	0205-07		1
na=Grzejniki 2-płytowe zintegrowane typu V 22-600
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=1.24	0	1,24
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 193]
nz=0.5	0	1/2
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 194]
nz=0.5	0	1/2
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[POZYCJA]
id=3410
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-05	0-31	0205-05		1
na=Grzejniki 3-płytowe zintegrowane typu V 33-900
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[RMS 88]
nz=1.56	0	1,56
np=1
wa=0
wb=0
il=9.36

[RMS 200]
nz=0.666667	0	4/6
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 381]
nz=0.333333	0	2/6
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 106]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[POZYCJA]
id=3411
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-01	0-31	0208-01		1
na=Wkładka zaworowa typ GH firmy Oventrop
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 88]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 141]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3412
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0208-01	0-31	0208-01		1
na=Głowica termostatyczna do grzejników
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[RMS 88]
nz=0.26	0	0,26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 2]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3413
pd=WACETOB wyd.I 1997 errata z Zeszytu 3/2001						0
na=Roboty budowlane (wykucia, przebicia, obrobienia, zamurowania)
uw=wycena indywidualna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=29	0	29
np=1
wa=0
wb=0
il=29

[POZYCJA]
id=3414
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-01	0-31	0218-01		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=126
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=126	1	126						

[RMS 88]
nz=0.056	0	0,056
np=1
wa=0
wb=0
il=7.056

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3415
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-02	0-31	0218-02		1
na=Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=260
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=260	1	260						

[RMS 88]
nz=0.074	0	0,074
np=1
wa=0
wb=0
il=19.24

[POZYCJA]
id=3416
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0218-05	0-31	0218-05		1
na=Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=16
jm=szt. grzejników	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 88]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=5.712

[POZYCJA]
id=3417
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=Instalacja C.T.
wa=0
kn=0	0	0
id=3275
nu=1.2

[ELEMENT 3]
na=DOM SENIORA+
wa=0
kn=0	0	0
id=3459
nu=1.2.1

[POZYCJA]
id=3276
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-04	2-15	0403-04		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 88]
nz=0.561	0	0,561
np=1
wa=0
wb=0
il=25.806

[RMS 202]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=47.38

[RMS 203]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=17.94

[RMS 160]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 125]
nz=0.0166	0	0,0166
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7636

[POZYCJA]
id=3281
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 88]
nz=0.2378	0	0,2378
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6646

[RMS 207]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 352]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 160]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3282
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[RMS 88]
nz=0.2021	0	0,2021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4147

[RMS 211]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 208]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.084

[RMS 160]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3283
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0128-29	0-35	0128-29		1
mpn=_1211
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[RMS 88]
nz=0.0825	0	0,0825
np=1
wa=0
wb=0
il=3.795

[RMS 212]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=48.3

[RMS 213]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8556

[RMS 214]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.69

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[POZYCJA]
id=3284
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	46						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 88]
nz=0.10555	0	0,10555
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8553

[POZYCJA]
id=3299
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3285
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-05	0-35	0217-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 219]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 281]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=3286
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-12	0-35	0216-12		1
mpn=_1211
na=Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=1.34

[RMS 223]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 221]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2

[POZYCJA]
id=3287
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=_1211
na=Układy regulacji ciśnienia bezpośredniego działania - zawór regulacyjny trójdrogowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=4.65	0	4,65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3289
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-01	0-35	0216-01		1
mpn=_1211
na=Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 20 mm - zawory równoważące
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 231]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 106]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3290
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.342	0	0,342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=3291
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
mpn=1211
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3300
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 2]
na=Instalacja C.T.
wa=0
kn=0	0	0
id=3443
nu=1.3

[ELEMENT 3]
na=ZŁOBEK MALUCH+
wa=0
kn=0	0	0
id=3461
nu=1.3.1

[POZYCJA]
id=3445
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0403-03	2-15	0403-03		1
mpn=_1211
na=Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 88]
nz=0.525	0	0,525
np=1
wa=0
wb=0
il=13.65

[RMS 204]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=26.78

[RMS 205]
nz=0.39	0	0,39
np=1
wa=0
wb=0
il=10.14

[RMS 160]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.0129	0	0,0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3354

[POZYCJA]
id=3446
pd=ORGBUD wyd.II 1985 biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0108-02	2-15	0108-02		1
na=Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do liczników ciepła
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=1.67	0	1,67
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1897

[RMS 80]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 158]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=1.4	0	1,4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3447
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0207-04	7-12	0207-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 88]
nz=0.2378	0	0,2378
np=1
wa=0
wb=0
il=1.189

[RMS 207]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 352]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 160]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3448
pd=ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	7-12 0215-04	7-12	0215-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 88]
nz=0.2021	0	0,2021
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0105

[RMS 211]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 208]
nz=0.012	0	0,012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[RMS 160]
nz=0.9	0	0,9
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3449
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0128-29	0-35	0128-29		1
mpn=_1211
na=Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[RMS 88]
nz=0.0825	0	0,0825
np=1
wa=0
wb=0
il=2.145

[RMS 212]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=27.3

[RMS 213]
nz=0.0186	0	0,0186
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4836

[RMS 214]
nz=0.015	0	0,015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.39

[RMS 106]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[POZYCJA]
id=3450
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0406-02	2-15	0406-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						

[DODATKOWY OBMIAR]
ob=1
wo=1
jm=próba	172

[RMS 88]
nz=0.10555	0	0,10555
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7443

[POZYCJA]
id=3451
pd=WACETOB wyd.I 2000	KNR	2-15/GEBERIT 0317-01	2-15/GEBERIT	0317-01		1
mpn=1211
na=Przegrody ogniowe Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.68	0	1,68
np=1
wa=0
wb=0
il=1.68

[RMS 201]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3454
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-01	7-08	0205-01		1
mpn=_1211
na=Układy regulacji ciśnienia bezpośredniego działania - zawór regulacyjny trójdrogowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=4.65	0	4,65
np=1
wa=0
wb=0
il=4.65

[RMS 355]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3455
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-01	0-35	0216-01		1
mpn=_1211
na=Różnicowe regulatory ciśnienia; śr. nom. 20 mm - zawory równoważące
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.49

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 231]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 106]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3456
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0412-07	2-15	0412-07		1
mpn=1211
na=Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.342	0	0,342
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.002

[POZYCJA]
id=3457
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
mpn=1211
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=2.45

[RMS 356]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3458
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 357]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 358]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 359]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[ELEMENT 1]
na=KOTŁOWNIA
wa=0
kn=0	0	0
id=3301
nu=2
cpv=45331100-7

[ELEMENT 2]
na=Technologia
wa=0
kn=0	0	0
id=3324
nu=2.1

[POZYCJA]
id=3303
pd=ORGBUD wyd.II 1985,biuletyny do 9 1996	KNR	2-15 0503-05	2-15	0503-05		1
mpn=1211
na=Kocioł EKO MAX 75kW w wersji lewej - kocioł na pelet - kocioł w wbudowaną pompą kotłową i zaworem bezpieczeństwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=87.79	0	87,79
np=1
wa=0
wb=0
il=83.8394

[RMS 384]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 238]
nz=4.08	0	4,08
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[POZYCJA]
id=3327
pd=Energobudowa wyd.III,biuletyny do 9 1996	KNR	7-08 0205-02	7-08	0205-02		1
mpn=_1211
na=Regulator pogodyw do kotla stałopalnego
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=7.16	0	7,16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.16

[RMS 314]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3304
pd=						0
na=Sprzęgło hydrauliczne np CPN100 - dn32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=3.3808	0	3,3808
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3808

[RMS 246]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[RMS 244]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3341
pd=						0
na=Rozdzielacz C100  4F  z izolacją DN25
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=3.3808	0	3,3808
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3808

[RMS 245]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 247]
nz=2	1	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3305
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=Pompy obiegowe do ciepłej wody użytkowej Q=0,27m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=3.38	0	3,38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 360]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 361]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 362]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3342
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania na potrzeby pomieszczeń domu seniora Q=0,52m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=3.38	0	3,38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 364]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 365]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 366]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3343
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania na potrzeby pomieszczeń żłobka Q=0,59m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 253]
nz=3.38	0	3,38
np=1
wa=0
wb=0
il=3.38

[RMS 367]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 361]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 362]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 363]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3344
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0208-01	0-35	0208-01		1
mpn=_1211
na=Pompy obiegowe do instalacji CT Q=0,86m3/h
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=2.38	0	2,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.38

[RMS 254]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 368]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 249]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 251]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 252]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=3306
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-03	0-35	0216-03		1
mpn=_1211
na=Zwór typu 4D - zawór mieszający
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.61

[RMS 257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 220]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 256]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 106]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3307
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0221-11	0-35	0221-11		1
mpn=_1211
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 85 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=2.91	0	2,91
np=1
wa=0
wb=0
il=2.91

[RMS 258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 260]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=3346
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0221-08	0-35	0221-08		1
mpn=_1211
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 55 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=2.59	0	2,59
np=1
wa=0
wb=0
il=2.59

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 265]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=3347
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0221-04	0-35	0221-04		1
mpn=_1211
na=Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. całkowitej do 18 dm3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.94	0	1,94
np=1
wa=0
wb=0
il=1.94

[RMS 262]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 263]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 264]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[POZYCJA]
id=3348
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0507-01	2-15	0507-01		1
mpn=1211
na=Zasobniki ciepła pionowe o pojemności 200 dm3
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=13.9	0	13,9
np=1
wa=0
wb=0
il=13.9

[RMS 273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 234]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 272]
nz=0.52	0	0,52
np=1
wa=0
wb=0
il=0.52

[POZYCJA]
id=3325
pd=INSTAL 1996	KNR	INSTAL 0308-03	INSTAL	0308-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór bezpośredniego działania typu SYR2128
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 88]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 303]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3309
pd=						0
na=Zmiękczacz kompaktowy np Ecowater
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.07	0	1,07
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[RMS 274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3310
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0140-04	2-15	0140-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.33

[RMS 275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 276]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 277]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3311
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0216-12	0-35	0216-12		1
mpn=_1211
na=Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.67	0	0,67
np=1
wa=0
wb=0
il=0.67

[RMS 280]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 281]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 106]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3312
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0130-04	2-15	0130-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Zawór antyskażeniowy typ BA, DN32
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.315	0	0,315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.315

[RMS 282]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.009

[POZYCJA]
id=3313
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0518-02	2-15	0518-02		1
mpn=1211
na=Zawory zaporowe kulowe, Dn 65 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=2.72	0	2,72
np=1
wa=0
wb=0
il=5.44

[RMS 286]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 284]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3314
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0518-02	2-15	0518-02		1
mpn=1211
na=Zawory zaporowe kulowe, , Dn 50 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 88]
nz=2.72	0	2,72
np=1
wa=0
wb=0
il=8.16

[RMS 287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 289]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3315
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-05	0-35	0217-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn 32 mm, zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 292]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=3351
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-05	0-35	0217-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do ciepła technologicznego, zawór Dn 32 mm, zawór kulowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=0.79	0	0,79
np=1
wa=0
wb=0
il=1.58

[RMS 291]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 292]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=3349
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-04	0-35	0217-04		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; śr. nom. 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=0.66	0	0,66
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 294]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 295]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=3316
pd=IGM wyd.I 2002	KNR	0-35 0217-03	0-35	0217-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Złącze samoodcinające Reflex SU 3/4"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 298]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 299]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 106]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=3317
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=2.76

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[POZYCJA]
id=3318
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-04	2-15	0530-04		1
mpn=1211
na=Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 88]
nz=1.38	0	1,38
np=1
wa=0
wb=0
il=4.14

[RMS 235]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 236]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 237]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.06

[POZYCJA]
id=3320
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0530-03	2-15	0530-03		1
mpn=1211
na=Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 88]
nz=2.45	0	2,45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9

[RMS 234]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 123]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[POZYCJA]
id=3326
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 0506-01	4	0506-01		1
mpn=1211
na=Wymienniki ciepła glikolowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=19.5	0	19,5
np=1
wa=0
wb=0
il=19.5

[RMS 309]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 305]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3321
pd=						0
na=Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych  Dn 50-65 mm wraz z malowaniem rurociągów i izolacją.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=12
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 88]
nz=0.074	0	0,074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.888

[RMS 300]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=3322
pd=WACETOB wyd.I 1998	KNR-W	2-15 0517-01	2-15	0517-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie kotłowni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=146	0	146
np=1
wa=0
wb=0
il=146

[RMS 160]
nz=5	0	5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3323
pd=						1
mpn=1211
na=Gaśnica proszkowa 2 kg
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 301]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3393
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-31 0205-01	0-31	0205-01		1
mpn=1211
na=Grzejnik elektroczny o mocy 500W
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 372]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5.1	0	5,1
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Odprowadzenie spalin
wa=0
kn=0	0	0
id=3353
nu=2.2

[POZYCJA]
id=3354
pd=						1
mpn=1211
na=Czopuch ze stali kwasoodpornej D 250
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=87.79	0	87,79
np=1
wa=0
wb=0
il=83.8394

[RMS 315]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3355
pd=						1
mpn=_1211
na=Komin ze stali kwasoodpornej jednościenny z wyczystką i neutralizatorem skroplin
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=ukł.	000
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=7.16	0	7,16
np=1
wa=0
wb=0
il=7.16

[RMS 317]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3356
pd=						0
na=Komin ze stali kwasoodpornej dwuścienny D 250 z odsadzką, przejściem dachowym i parasolem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 88]
nz=3.3808	0	3,3808
np=1
wa=0
wb=0
il=3.3808

[RMS 319]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.03

[POZYCJA]
id=3357
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0307-05	2-16	0307-05		1
mpn=_1211
na=Izolacja czopucha i komina w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.34	0	0,34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2988

[RMS 325]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=3.68

[RMS 322]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[POZYCJA]
id=3358
pd=ORGBUD wyd.IV 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	2-16 0601-03	2-16	0601-03		1
mpn=_1211
na=Płaszcze z blachy ocynkowanej,izolacja czopucha i komina w kotłowni
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4066

[RMS 329]
nz=4.8	0	4,8
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2

[RMS 327]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[ELEMENT 2]
na=Wentylacja kotłowni
wa=0
kn=0	0	0
id=3385
nu=2.3

[POZYCJA]
id=3386
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0102-03	2-17	0102-03		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,093,0:0,0911
na=Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=2.15	0	2,15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1597

[RMS 333]
nz=0.61	0	0,61
np=1
wa=0
wb=0
il=1.83

[RMS 334]
nz=0.43	0	0,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.29

[RMS 335]
nz=0.28	0	0,28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[POZYCJA]
id=3387
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0146-01	2-17	0146-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=2.65	0	2,65
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5307

[RMS 339]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 160]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3388
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0138-01	2-17	0138-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8786

[RMS 340]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 342]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.003

[RMS 160]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3391
pd=ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-17 0149-01	2-17	0149-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 160 mm, w układach kanałowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0,955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 88]
nz=3.44	0	3,44
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2852

[RMS 343]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 347]
nz=2.08	0	2,08
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 346]
nz=8.32	0	8,32
np=1
wa=0
wb=0
il=8.32

[RMS 338]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.19

[RMS 160]
nz=0.5	0	0,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 226]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.12

[SUMA KONTROLNA]
cdbfc227c2209938d37d2c8b3949722c